문서번호	기전과-2441
결재일자	2019.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
이욱첨		04/04 정판식
협 조

제설장비 세척 및 점검 결과 보고

2019. 4

동부도로사업소

(기전과)

제설장비 세척 및 점검 결과 보고

제설장비의 원활한 유지관리를 위해 제설기간 중 사용하던 염화칼슘살포기, 제설기, 차량 및 건설장비에 대해, 잔류 염화칼슘 제거  세척 및 점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

개  요

○ 작업내용

- 고온 고압수를 사용하여 염화칼슘등 잔존물 제거 청결유지

- 염화칼슘살포기, 제설기, 차량, 건설장비 점검 및 정비

- 차량 및 살포기등 구동부 구리스 주입 및 방청 왁스 도포

○ 작업 및 점검일시 : 2019. 4. 2(화)

○ 작업자 : 장비담당 및 조종원

○ 점검자 : 제설장비 제조업체(이텍네트웍스) 직원 2명

세척 및 점검 대상 장비 현황

○ 제설장비 현황

장비명	제설차량 대수	염화칼슘 살포기	제설삽날	스노우블로워	비 고
계	15(임차8대)	15	17	1
다목적트럭	3	3	3		직영 1, 용역 2
8톤 덤프	1			1	스노우블로워 장착
15톤 덤프	3	3	2		직영 1, 용역 2
이-마이티	-	-	5
15톤 덤프	8(임차)	8	7		용역업체
8톤 살포기		1			예비용

○ 염화칼슘살포기 15대 : 세척 및 유압라인 점검 등

○ 제설차량 6대 : 잔류 제설제 제거 및 세척, 유압라인점검, 구리스 주입 및 적재함 수리                차량정비센터 수리 의뢰

○ 제설기 17대 : 세척, 구동부 구리스 주입, 삽날 작동부 점검

점검결과

○ 염화칼슘살포기 교체대상

- 다목적트럭용(2대) :다목적 트럭 대폐차 계획에 따라 1190,1240,에 탑재한 살포기 2대에

대하여 옵션구매 발주 완료

- 15톤용(11대) : 전광판 교환, 사다리 교환, 호퍼 내부도장, 체인 샤프트축 베어링(후)   컨베이어 밸트 장력 조정, 외

○ 제설기(삽날) 점검

- 제설기 17대 : 작동상태 점검 및 구리스 주입 및 유압유 자체 교체 예정

○ 염화칼슘살포기 교체대상

- 다목적트럭용(81조1190, 81조1240,호용) :2006년 2007년 구매한 살포기로 내용년수(12년) 경과 및 프레임 부식 파손으로 외형 유지가 곤란한 상태임

81조1240호 탑재용 염화칼슘살포기	골격 프레임 부식 으로 외형 유지 곤란

소요예산 : 72,397천원

○ 염화칼슘살포기(8톤용) 2대분 교체 : 67,280천원

○ 제설장비 정비 : 5,117천원

점검결과 조치

○ 다목적차량 및 제설장비 구매(도로관리과)

○ 염화칼슘살포기 및 제설기의 노후된 부분은 제작업체 외주발주 수리코자 함.

붙임 : 제설장비 세척 및 점검 사진 각 및 수리비용 견석서 각 1부.