문서번호	교량안전과-6875
결재일자	2019.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
김윤희		강천수	04/16 代박동욱
협조

한강교량(성수대교,광진교) 시설물 보수․정비계획 보고

2019. 4.

교량안전과

한강교량(성수대교,광진교) 시설물 보수․정비계획 보고

한강교량(성수대교,광진교) 시설물 순찰 점검시 적출된 사항과 시민불편으로 발생된 민원을 해소하기 위한 교량시설물 보수․정비계획을 보고 드림

□ 시설물 현황

구 분	성 수 대 교	광 진 교	비 고
위 치	-강남구 압구정동 ~ 성동구 성수동	-광진구 광장동 ~ 강동구 천호동
교량제원	-총연장 1,160m -램프 8개 2,924m (남단4개 842m,북단4개 2,082m) -교폭 : 본선 8차로, 28∼35m	-총연장 1,055.9m -램프 2개 434.6m (남단1개 244.9m,북단1개 189.6m) -교폭 : 본선 2차로, 20∼28.9m
구조형식	-상부 : Truss + Steel Plate Girder -하부 : 교각 ∏형, 교대 역T형	-상부 : Steel Box Girder + Steel Plate Girder -하부 : 교각 V형·라멘식, 교대 역T형
설계하중	-DB 24	-DB 24	-내진1등급
준공년도	-기존부 : 1997년 -확장부 : 2004년	-본교 및 북단 램프 : 2005.6 -남단 램프 : 2007.12.	<광진교 걷고싶은 다리 조성> -준공 : 2009.6.30.

□ 추진경위 및 대책

○ 시설물 순찰 점검시 적출된 사항 및 민원발생 사항에 대한 시설 보수․개선 요청

- 남단 진입구간(압구정동~본교(P10) 및 남단 본교와 접속 구간(D램프)의 차선이 지워져 있어, 안전운행에 지장을 초래(특히 야간운전) 하므로 차선 도색 실시(성수대교)

- 북단 접속부(C램프)와 본교와의 합류 지점에 안전시설이 없어 잦은 안전사고가 발생하므로 양보운행 안전표지판을 설치하여 안전사고 예방(성수대교)

- 남단 본교 하부(P18~P19) 슬라브에 부착된 차높이(통과높이) 제한표지판이 탈락되어 통행차량 안전사고(차량손상 배상책임 청구)가 발생하여 시설물 재설치(성수대교)

- 본교 8번가 주변 보도블럭(3개소 8㎡)의 침하로 블럭이 흔들거려 통행시 불편사항 발생(광진교)

- 본교 전망대(6개소)에 설치된 계단(목재데크)의 단부를 구별하는 시각 효과 시설이 없어, 야간에 한강 조망을 관람하는 시민이 발을 헛딧어 발목골절 등 안전사고가 발생 하므로 전망대 계단 단부에 반사 페인트 도장 실시(광진교)

□ 작업지시내용 : ************

○ 주요 공종(규격)

- 차선 도색(융착식,백색·황색,실선,B=15cm) : 507㎡

- 양보운전 안전표지판(1,200×800mm) : 1개소

- 차높이(통과높이) 제한표지판(ø800 걸이식,지주 포함) : 1개소

- 보도블럭 포장(소형 압블록 재활용, 인력, T=6~8cm) : 3개소 8㎡

- 반사 페인트 도장(인력) : 6개소 32㎡

□ 조치의견 및 향후계획

○ 시설물 유지관리를 위해 “한강교량 일상유지보수공사(1공구)에 작업지시하여 신속히 정비하고 추후 설계변경 후 정산코자 함.

- 차선 도색, 양보운전 안전표지판 설치, 차높이(통과높이) 제한표지판 설치, 보도블럭 포장, 반사 페인트 도장

붙임 : 1. 작업지시서 1부.

2. 개략공사비 내역서(수량산출서 포함) 1부.

3. 현황사진 1부.

4. 작업지시 도면(교통처리 계획도 포함) 1부.

5. 단가 협의 공문 1부.  끝.