문서번호	교량안전과-7105
결재일자	2019.4.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		박찬규	04/18 代박동욱
협 조
	★교량관리팀장			강천수
	주무관			김인철

영동대교 상반기 집중점검 결과보고

2019. 4.

교량안전과

(강구조교량팀)

영동대교 상반기 집중점검 결과보고(과단위)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2019년 시설물 집중점검 계획에 의거 영동대교 상반기 정기점검(집중점검) 결과를 보고 드림

Ⅰ		위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

Ⅱ		제원 및 현황

교 량 명		구리암사대교
위 치		성동구 성수동∼강남구 청담동
설 계 하 중		DB-18
설 계 속 도		60km/h
상부 구조	구 분	본교	접속교	A램프	B램프	E램프	F램프	G램프	H램프	I램프
	형 식	플레이트거더	플레이트거더 PSCI거더	강박스거더	강박스거더	강박스거더	강박스거더	강박스거더 플레이트거더	강박스거더 플레이트거더	강박스거더
	교 폭	25m (6차로 + 보도)	25~34m	4.5~7m
	연 장	850m	167m	110m	121.72m	171.7m	166.5m	306m	290m	300m
하부 구조		라멘식		T형
준 공 년 도		•접속교 : 1973년, 2007년 •램프 A, B, G, H : 1987년 •램프 E, F : 1995년, 2007년 •램프 I : 1997년 •자전거연결로 : 2007년

Ⅲ		점검 개요

○ 점검일시 :  2019. 4. 15(월) 14:00 ~ 17:30

○ 점검대상 : 영동대교 전 구간

○ 점검인원 : 총 30명

- 외부점검자 : 5명

∙ (재)한국재난연구원 부사장 이호영(잠실대교 주치의)

∙ 2018년 영동대교정밀안전진단 용역사 김성오 이사 외 3명

- 내부점검자 : 교량기획팀장 등 25명

○ 주요 점검사항

- 상부 : 교면포장, 신축이음 장치, 교통안전시설, 도로부속시설 등

- 하부 : 백태, 누수, 교량받침, 배수관 누수, 교대 및 교각 등

○ 팀별 점검구간

팀 명	점 검 구 간
교량기획팀	본교 상부(A1~A2)
2. 교량관리팀	북단 접속교(A3~A4) 상·하부
3. 특수교량팀	A, E 램프 상·하부(박스 내부 포함)
4. 강북일반교량팀	B, F 램프 상·하부(박스 내부 포함)
5. 강구조교량팀	본선 A1~A2 하부
6. 강남일반교량팀	G 램프, 자전거 연결로 상·하부(박스 내부 포함)
7. 기술점검팀	I, H 램프 상·하부(박스 내부 포함)

Ⅳ		점검결과

: 별첨

○ 전반적으로 교면포장이 노후되어 바닥판 손상의 원인이 될 수 있으므로 재포장 필요 (정밀안전진단 용역 결과)

○ A1 교대 흉벽상단 COLD JOINT 누수 및 백태는 신축이음 교체시 단면제거 후 재시공 필요 (외부전문가 의견)

Ⅴ		조치계획

○ 2020년 영동대교 정밀안전진단 결과에 따른 보수공사시 반영하여 조치

· 교면포장 및 콘크리트 열화, 연석 균열, 바닥판 백태 등 보수 시행

○ 한강교량 일상유지 보수공사 작업지시

· 배수구 막힘 등 경미한 손상 부분에 대한 보수 시행

○ 강교도장유지 보수공사 작업지시

· 일부 램프구간 도장박리 및 강박스 내부 녹발생 부분에 대하여는 재도장 실시

○ 성동도로사업소(기전과)에 정비요청

· 교량 박스내부 점검등 손상 및 미점등 사항

○ 광진구 치수과에 정비요청

· B램프 교각 폐목재 적치사항

○ 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력조치

Ⅵ		행정사항

○ 시설안전 자문위원 점검수당 지급

- 지급금액 : 200,000원

- 지급방법 : 자문위원 개인계좌에 입금

붙임   1. 점검결과 및 조치계획 1부.

2. 외부전문가 자문의견서 1부. 끝.