문서번호	도로보수과-3987
결재일자	2019.4.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	도로보수과장
정의현		이상하	04/25 강종훈
협 조
	주무관			임동운
	주무관			고석상

「2018년 포장도로 정비 및 굴착복구구간」

맨홀 평탄성 점검계획 시행 보고

2019.  4.

서부도로사업소

(도로보수과)

「2018년 포장도로 정비 및 굴착복구 구간」

맨홀 평탄성 점검계획 시행 보고

2018년 시행한 노후 포장도로 정비 및 굴착복구 구간에 대하여 맨홀 상태를 자체 조사하고 그 결과에 따라 불량맨홀을 정비하여 도로 평탄성을 확보하고자 함.

□ 추진근거

○ ‘18년 도로포장 구간 맨홀 평탄성 점검 계획

- 도로관리과-6342(‘19.4.16.)호

□ 점검구간

○ 2018년 노후포장도로 정비구간

- 을지로(시청앞 교차로~을지로 3가역) 외 16개소

○ 2018년 굴착복구 구간

- 장충단로(국립극장 교차로~버티고개 삼거리) 외 28개소

○ 2018년 굴착도로시행정비 구간

- 서소문로(시청앞 교차로~서소문고가) 외 5개소

※ [붙임1] 2018년 포장도로 정비목록 참조

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’19.04.25.~05.16.(22일간)

○ 점검개소 : 약 1,200개

○ 점검조 편성

구간	중구	용산구	마포구	서대문구	은평구	비고
점검자	*** *** ***	*** *** ***	*** ***	*** ***	*** ***	-

□ 중점 점검사항

○ 평탄성 측정(3m 직선자) : 맨홀뚜껑과 도로포장면 평탄성

○ 맨홀 주변 포장면 소성변형 및 덜컹거림 발생 여부

○ 맨홀 뚜껑과 틀 단차 여부

□ 점검결과 조치계획

○ 도로평탄성 불량한 맨홀은 연간단가공사 활용, 정비시행

○ 맨홀 뚜껑과 틀간 단차가 5mm 이상시 맨홀관리청에 정비요청

- 뚜껑교체 또는 고무 및 탄력성 재료로 밀착 시공

붙임 1. 2018년 도로정비현황 목록 1부.

2. 2018년 도로정비현황 위치도 1부.

3. 전수조사 제출 서식 1부.

4. 2018년 도로포장 구간 맨홀 평탄성 점검 계획 1부.  끝.