＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	배수지 항 청소시 퇴수용수 최적관리 추진방안 알림

1. 누수방지과-4568(2019.4.23.)「배수지 항 청소시 퇴수용수 최적관리 추진방안」관련임.

2. 매년 시행하는 배수지 항 청소시 퇴수용수 최적관리 개선(안)에 대한 본부 및 사업소     실행부서는 배수지별 특성을 고려한 세부추진 계획을 수립하여 상반기 부터 배수지      청소 시 퇴수용수가 감소될 수 있도록 적극적으로 추진하여 주시기 바랍니다.

□. 주요내용 및 협조사항

- 배수지별 맞춤형 퇴수 기준수위 전수 조사 : 세부일정은 본부 시설관리과 총괄

- 배수지 유형별 퇴수유량 최적관리 개선방안 실행 : 사업소별 해당부서 추진

․ 유수율 향상 점검 시 퇴수수위 추진실적 평가 : 누수방지과

- 제어실 HMI 배수지 계통도 청소모드 아이콘 : 사업소(기전팀)‘19. 9.30까지

․ 청소모드 구성 및 화면 표준화 : 기전팀장 회의(‘19.6월)후 추진

- 배수지 퇴수량 계량화

․ 유량감시시스템 퇴수량 감시 기능 보완 :누수방지과 ‘19.10월

․ 6개 사업소별 퇴수 유량계 설치    : 해당사업소(기전팀)‘19.10월

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 배수지별 퇴수수위 및 1일 최소 ․ 최대 유량 분포  1식.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설관리과장,사업소(급수운영과,시설관리과)
★주무관	차경호		누수방지과장	이용구		시설안전부장	04/24 이규상
협조자	주무관	김영일
시행	누수방지과-4619	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개