문서번호	기후대기과-7306
결재일자	2019.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기후변화대응팀장	기후대기과장
김선배		최철웅	04/26 신대현
협조

2019년 여름철 폭염 대응 쿨링포그 운영계획

2019. 4

기후환경본부

(기후대기과)

2019년 여름철 폭염 대응 쿨링포그 운영계획

폭염 및 도시열섬 현상에 대응하기 위해 쿨링포그를 확대 설치하여, 폭염시 발생할 수 있는 시민 피해 예방에 기여하고자 함

물방울의 약 100만분의 1 크기인 20㎛(마이크론) 이하의 물을 고압 분사하여 기화하면서 잠열을 흡수해 주변 온도를 낮추는 냉방장치, 열섬완화, 미세먼지 완화, 공기질 개선 등의 효과를 볼 수 있음

Ⅰ		기 후 전 망

□ ’19년 여름철 기후전망(기상청 발표, ’19.2.22)

․기온은 평년(23.3 ~ 23.9℃)보다 높고, 전반에는 이동성고기압의 영향으로 고온 건조한 날이 많고, 후반에는 무더운 날씨를 보일때가 있겠음

․강수량은 평년(678.2 ~ 751.9mm)과 비슷하거나 적으며, 발달한 저기압과 대기불안정으로 많은 비가 내릴때가 있겠고, 강수량의 지역적인 편차가 클 것으로 전망됨

[평균기온 전망]

[강수량 전망]

Ⅱ		운 영 개 요

□ 현    황

구 분	위 치	규 모	설치년도
기 존	광화문광장	동편 보행로 난간 77m	2017년
신 규	서울로7017	장미마당 ~ 방방놀이터 (남측난간 약 250m)	2019년 설치중

□ 운영계획

○ 기    간 : 2019. 6. 1 ~ 9. 30(4개월)

※ 낮 기온 등을 고려하여, 필요시 운영기간 조정

○ 가동시간 : 오전 11시 ~ 오후 7시(45분 가동, 15분 정지)

- 단, 기온이 25℃ 이하 이거나 습도가 70% 이상일 경우 자동으로 가동중지

► 물 분사량(노즐당) : 시간당 최소 2.1리터 ~ 최대 4.8리터 내외

○ 운영방법

- 광화문광장 : 시설유지보수(기후대기과), 수도 및 전기요금(광화문광장추진단)

- 서울로7017 : 시설설치(기후대기과), 시설가동․유지관리(공원녹지정책과)

	【 2018년 운영결과 및 개선사항】
◇ ’18년 운영결과 : 1개소(광화문광장) - 당초 6월부터 8월까지였으나 폭염 장기화에 따라 9월까지 연장 운영 ◇ ’19년 확대설치 : (기존)광화문광장 ⇨ (추가)서울로7017

※ 광화문광장 쿨링포그

Ⅲ		추 진 일 정

○ 서울로7017 쿨링포그 설치 공사 : ’19.5월

○ 쿨링포그 운영관련 보도자료 배포 : ’19.5.31(금)

○ 광화문 및 서울로7017 쿨링포그 가동 : ’19.6.1 ~ 9.30

○ 광화문 쿨링포그 시설 유지보수(노즐세척‧회수 등) : ’19.5월, 10월

Ⅳ		소 요 예 산

□ 서울로7017 쿨링포그 시스템 설치 : 200,000천원

○ 예산과목 : 기후변화 총괄 대응, 온실가스 감축 방안 마련, 기후변화 적응 선도사업 발굴 및 확산, 시설비 및 부대비

□ 광화문광장 쿨링포그 유지관리(노즐세척‧회수 등) : 5,000천원

○ 예산과목 : 기후변화 총괄 대응, 온실가스 감축 방안 마련, 기후변화 적응 선도사업 발굴 및 확산, 일반운영비.  끝.