문서번호	급수운영과-6985
결재일자	2019.4.29.
공개여부	부분공개(2 5)
방침번호

					시 민
주무관			급수운영과장
김용현			04/29 代임인택
협 조	주무관			김희철
	공무직			최윤숙

“상수도 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”
2019년 3차(누수복구) GIS 시설자료 샘플 점검 결과 보고

2019.  4.   .

강동수도사업소

(급수운영과)

2019년 3차(누수복구)

GIS 시설자료 샘플 점검 결과 보고

2019년 3차 GIS 시설자료(현장조사서) 성과도 샘플 점검을 시행하고  결과를 다음과 같이 보고합니다.

[관련근거]

- 상수도 GIS 업무지침  :  상수도사업본부[(시설안전부 공간정보과)(2016. 1.  .)]

점검 개요

□ 대    상: 누수복구공사

□ 제출기간: 2019. 2. 11.~2019. 4. 14.

□ 공사별 시설자료 및 샘플점검 건수

구 분	공 사 명	제출자 (시공사)	제출 건수	입력 대상	점검 건수	점검 비률(%)	비 고
	계		71	51	4	7.8
누수복구공사	강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사	******	44	30	2	6.7	송파구
			27	21	2	9.5	강동구

※ 입력 대상의 5% 이상 샘플 조사

※ 보호통 뚜껑, 앵글밸브, 철개 교체, 불용관 정비 등은 제외

□ 점검일: 2019. 4. 29.(월).09:30~12:00

□ 점검자: 김용현, 최윤숙, 현장소장.

점검 결과

□ 총괄

- 총 4건중 4건 적정

구 분	공 사 명	점검 건수	적정 건수	기준초과 (부적정)	비 고
누수복구공사	강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사	4	4	-

- 측량 허용한도 기준: ±20㎝

□ 세부 점검 내역

공 사 명	위 치	제출 시설 자료(m) (GIS 속성)				점검 결과(m)								비 고
						실 측				차 이
		A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2
누수복구	가락동 136-14	0.3	6.8	0.8	0.2	0.3	6.6	0.8	0.2	-	0.2	-	-	적정
	잠실동 192-8	-	-	0.1	1.3	-	-	-0.1	1.3	-	-	0.2	-	적정
	천호동 131-3	0.9	3.0	1.0	0.3	0.9	3.2	1.0	0.3	-	0.2	-	-	적정
	암사동 449(449-20)	4.1	0.7	2.9	0.4	4.3	0.7	2.7	0.4	0.2	-	0.2	-	적정
	-이하여백-

※ 기준점 부적정: GIS 도면과 일치하지 않은 지형을 사용

※ 보호통 표시 부적정: 현장 설치 방향과 맞지 않게 표시

조치 사항

□ 시설자료(현장조사서) 작성 방법 교육 실시

- 일시: 2019. 4. 29.(월).09:30 ~12:00

- 장소: 실측 점검 현장

- 대상: 현장소장(1명), 감리(1명)

□ 기준초과, 보호통 위치 부적정 등은 재 작성 하여 제출

- 점검결과 기준 초과 없음

붙임  1. 시설자료(현장조사서) 1부.

2. 점검사진(아래) 1부.  끝.

<점검 사진>