문서번호	급수운영과-7691
결재일자	2019.5.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
박홍		05/02 代이승우
협 조
	주무관		이승우

″2019년 ″풍수해대비

상수도 시설물 점검 결과보고(2차)

2019. 5.

강남수도사업소

(급수운영과)

「2019년 풍수해 대비」

상수도시설물 점검결과보고(2차)

2019년도 풍수해 대비 상수도 시설물에 대한 2차 점검 결과에 대하여  보고코자 함.

※ 관련근거 : 상수도사업본부 안전총괄과-2002(’19.2.26), 시설관리과-2052(’19.3.4)

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 및 점검자

□  일  시 : 2019. 4.8 ~ 4.19

□  점검자 : 급수운영과장외 3명(반장:이승우,  반원: 박 홍, 이종호)

□ 점검대상

구 분	계	배수지	아리수 올림터		개 포 공동구	지하철 공사장	비 고
			유․무인	증 압
개소	31	4	2	18	1	6

- 배수지 :삼성,일원본동,수서,봉은

- 아리수 올림터 : 삼성,일원

- 지하철공사장 : 신분당선 1-1, 1-2공구, 삼성~동탄간 광역급행철도 2공구

- 증압장 :논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡 마을,세곡,궁마을,쟁골, 자곡,방죽1,도곡2,대치,수서,신자곡

Ⅱ		주요점검사항

❍ 배수지․아리수 올림터 시설물 분야

- 일반사항(공통)

- 기초 지반 및 절토부, 굴착사면

- 옹벽,석축 등

❍ 증압장 시설물 분야

- 일반사항(공통)

- 주변시설 등

❍ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 일반사항(공통)

- 주변시설 등

❍ 지하철공사장내 노출 상수도관

- 일반사항

- 공사현장 주변 점검 실시

- 배수공 및 흙막이 지보공

- 거푸집,동바리,비계, 비탈면, 장비, 자재 등 점검

Ⅱ		점검 결과

□  배수지 점검결과

- 삼성배수지 외 3개소 : 이상없음

□  아리수올림터 점검결과

- 삼성 아리수 올림터 : 이상없음

- 일원 아리수 올림터 : 이상없음

□  증압장 점검결과

- 논현1증압장외 17개소 : 이상없음

□ 공동구 및 지하철 공사장 : 이상없음

□ 점검결과 및 조치 현황

구분	점검대상	점검결과				비고
		이상없음	지적사항
			소계	조치완료	진행중
계	31	31
배수지	4	4	-	-	-
아리수올림터 및 증압장	20	20	-	-	-
공동구	1	1	-	-	-
지하철공사장	6	6	-	-	-

Ⅳ		행정사항

□ 2019년 풍수해 대비 상수도 시설물 2차 점검 결과를 시설관리과로 통보하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비 결과보고(2차) 1부.

2. 2019년 풍수해 대비 안전점검 결과 사진보고(2차) 1부.

3. 2019년 풍수해 대비 건설공사등 안전점검표(2차) 1부.  끝.