문서번호	시설과-882
결재일자	2019.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	시설과장
홍성우		이용원	05/03 문인기
협조

- 월드컵공원 어린이놀이시설 -

안전점검 결과보고(4월)

2019. 5.

서부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

- 월드컵공원 어린이놀이시설 -

안전점검 결과보고(4월)

어린이놀이시설 안전관리법에 의거 월드컵공원 내 어린이놀이시설에 대한 4월 안전점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검근거: 어린이놀이시설 안전관리법 제15조 및 시행령 제11조

(안전점검 실시)

□ 점검기간: 2019. 4. 1. ~ 4. 30.

□ 점 검 자: 시설7급 홍성우, 시설관리7급 최성일

□ 점검대상: 평화공원모험놀이터 등 3개소(모험놀이대 등 34종 42점)

연번	시 설 명	위 치	면적(㎡)	놀이시설 종류	비 고 (바닥포장)
1	평화의공원 모험놀이터	마포구 성산동 565-6	3,220	모험놀이대 등 - 20종 27점	모래/고무칩
2	난지천공원 중앙놀이터	마포구 상암동 1538-1 외 1필지	1,220	조합놀이대 등 - 8종 9점	〃
3	난지천공원 유아놀이터	마포구 상암동 478-1 외 1필지	1,386	조합놀이대 등 - 6종 6점	〃

□ 점검항목

○ 놀이시설물의 접합부 연결 상태 및 노후 정도

○ 어린이놀이터 및 모래놀이터의 청결 상태

○ 바닥 고무칩포장 박리 및 블럭포장의 손상 여부

○ 부대시설의 노후 및 파손상태

○ 기타 위험 물질의 존재 여부 등

□ 점검결과

1. 평화의공원 모험놀이터(20종 27점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
사면놀이대 (3종 3점) · 로프 사면놀이대 · 홀더 사면놀이대 · 폴 사면놀이대	- 홀더, 폴 손잡이의 파손 - 로프 및 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성 - 안전사고 위험성	양호	-
통나무 모험놀이대 (6종 6점) · 네트건너기 · 두줄건너기 · 세줄건너기 · 징검다리 · 통나무밟고건너기 · 기둥밟고건너기	- 그물망의 연결부위 고정성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성 - 안전사고 위험성	양호	-
네트놀이대 (1종 1점)	- 그물망의 연결부위 고정성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	불량	연결부 정비 완료
미끄럼대 (2종 4점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손 - 착지판 흙 또는 물 존재	양호	-
그네 (1종 2점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
공중활주로 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링 및 균형상태 - 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
숨바꼭질 (1종 3점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
흔들놀이 (2종 2점)	- 지지대와 연결부위 원활성 - 좌ㆍ우 흔들림 - 손잡이가 흔들림	양호	-
모래놀이대 (1종 3점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
거울놀이벽 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
회전놀이대 (1종 1점)	- 회전상태, 손잡이 파손 - 안전사고 위험성	양호
기타 (고무칩, 모래 등)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부, 위생상태	불량	모래보충 완료

2. 난지천공원 중앙놀이터(8종 9점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비 고
조합놀이대 (1종 1점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손여부 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손여부 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 연결부위 원활성	양호	-
그네 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
지네시소 (1종 1점)	- 연결부위 원활성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 정도 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	-
개미집오르기 (1종 1점)	- 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	-
하늘과자연의소리 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
모래놀이대 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
회전하는 소리구체 (1종 2점)	- 회전상태, 손잡이 파손 - 회전판 기울어짐, 강도, 노출	양호	-
기타 (쇠똥구리원판, 모래)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	불량	모래보충 완료
휠체어 그네 (1종 1점)	- 잠금장치 확인 및 안전휀스 점검 - 그네답면 및 연결부위 점검	양호	-	장애인 시설

3. 난지천공원 유아놀이터(6종 6점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비 고
조합놀이대 오름벽조합놀이대 역마차놀이대 (3종 3점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손여부 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손여부 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 연결부위 원활성	양호	-
공중활주로 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링 및 균형상태 - 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
자동차놀이대 (1종 1점)	- 지지대와 연결부위 원활성 - 좌ㆍ우 흔들림 - 손잡이가 흔들림	양호	-
그네 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
기타 (숫자놀이판넬, OX놀이판넬, 모래 등)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	불량	모래보충 완료

□ 보고자의견

○ 모래 시설에 대한 기생충란 및 중금속 검사 의뢰(보건환경연구원) 하였고 검사 결과에 따라 정비 및 유지관리에 철저

○ 봄철 어린이 놀이시설 이용 시민이 급증할 것을 예상하여 시설물 관리 및 안전사고 예방에 철저

○ 공원 내 시설물 관리 및 점검을 지속적으로 실시함으로써 안전하고 쾌적한 놀이환경을 제공코자 함.  끝.

첨부 : 현장점검 및 정비 사진 1부.  끝