문서번호	교량안전과-8180
결재일자	2019.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
남덕희		박찬규	05/07 김종호
협 조

반포대교(잠수교) 정밀점검용역 착수보고회 결과 보고

2019. 5.

교량안전과

반포대교(잠수교) 정밀점검용역

착수보고회 결과 보고

`19년 반포대교(잠수교) 정밀점검용역에 대한 착수보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 반포대교(잠수교) 정밀점검용역

○ 용역금액 : 123,558천원

○ 용역업체 : (재)한국건설품질연구원

○ 대상시설물 현황

교량명		반포대교(잠수교)	등 급	B
소재지		용산구 서빙고동∼서초구 반포동	준공연도	반포대교 1982. 9. 잠수교 1976. 7
제원	본 교	폭 25m 연장 1,490m
	램 프	램프A : 폭 6m 연장 120m, 램프B : 폭 6m 연장 140m
	잠수교	폭 18m 연장 795m

□ 착수보고회 개요

○ 일    시 : `19.5.2(목) 10:40∼11:20

○ 장    소 : 서소문별관 1동 2층 공용회의실

○ 참 석 자 : (외부) 용역 책임기술자 및 참여기술자

(내부) 교량안전과장, 강구조교량팀장 및 주무관

○ 보고내용 : 과업추진계획, 중점점검사항, 안전관리계획

□ 착수보고회 결과

○ 공통사항

- 시설물 안전점검 수행자의 안전사고 방지에 유의 요함

- 현장조사시 비둘기 방지막의 임시철거는 손상을 유발시킬 수 있으므로 교량 담당자와 협의 후 작업 시행

- 신축이음 하부 누수여부 확인, 배수시설(배수관)에 대한 막힘 및 누수여부를 중점적으로 조사

- 거더내부 조사시 볼트 등 근접 육안조사

- 도장 불량부위 도막두께 측정하고 도장 손상에 대한 보수대책 수립

- 거더 내부 용접부 균열 손상 진전여부 확인

○ 반포대교 관련

- 북단 접속교 P3 이격부의 정기적인 점검체크리스트를 작성, 관리

- 바닥판 열화부 상세점검, 보도부 열화구간 정비방안 검토

- 반포대교 추가 하중량 검토

- 연석 측면부 박락가능 개소 제거 및 박락손상에 대한 발생원인 검토

○ 잠수교 관련

- 연석파손 및 이탈 보수방안 검토

- 침수에 따른 난간 손상의 보존방안 등 검토

- 항로구간 붕괴유발 부재로 구분하여 점검

- 잠수교 목재데크 부분 점검 방안 강구후 점검 실시

- 고소작업차 작업시 전망데크위 주차는 매우 위험하므로 데크위 주차금지

□ 조치계획

○ 용역업체로 하여금 착수보고 결과를 검토, 분석하여 과업수행에 반영토록 통보