문서번호	조경과-6850
결재일자	2019.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장		푸른도시국장
이진범	代송복식	문길동		05/08 최윤종
협 조
	공원디자인팀장		代안소연

동작구 사당로 가로수 바꿔심기(재심의) 검토보고

2019. 5.

푸른도시국

조  경  과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

동작구 사당로 가로수 바꿔심기(재심의) 검토보고

동작구 사당로 도로확장 공사와 관련하여 도로 확장으로 가로수 제거가 불가피하여 기본계획과 같이 바꿔심고자 심의 요청한 건으로, 사업내용 및 시행타당성 등을 검토하고 보고 드림(재심의)

Ⅰ		심의안건 개요

사업대상지 현황

❍ 위       치 : 동작구 사당로 일대(구 범진여객 ~ 솔밭로 입구)

❍ 도 로 규 모

노 선 명	연장(m)	도로폭(m)	보도폭(m)	비 고
사당로	618	15	3.0 ~ 6.0

❍ 가로수 현황 : 양버즘나무 등 4종 108주

- 양버즘나무 86주, 이팝나무 8주, 은행나무 7주, 느티나무 7주

❍ 동작구 가로수 조성관리 기본계획(2011.10.)

- 사당로 : 장기계획노선(계획수종 : 느티나무)

가로수 바꿔심기

❍ 가로수 바꿔심기 사유

- 사당로 구 범진여객 ~ 솔밭로 입구 구간 도로확장(4차선 → 6차선)으로 인해 기존 가로수 제거가 불가피하여 동작구 가로수 기본계획 사당로 계획수종인 느티나무로 바꿔심기를 통해 통일된 가로경관 조성

❍ 가로수 바꿔심기 내용

- 당초 : 양버즘나무 등 4종 108주

- 변경 : 느티나무(H4.0xR15) 117주

❍ 가로수 심의결과(‘19.1.31) : 재심의

- 가로수 간격을 계획된 8m에서 좀더 좁혀서 식재

- 버스정류장 주변 등 보도내 다른 시설물과의 간섭을 고려하여 식재위치 조정

- 설명자료를 좀더 보완하여 재심의

Ⅱ		심의 보완내용

❍ 사업 위치도

❍ 전체 식재 계획도

보완 전
보완 후

❍ 보완내용

- 가로수 식재 간격을 8m에서 7m로 조정(일부구간은 8m 유지)

- 환풍구, 버스정류장 등 도로시설물 등을 고려하여 일부 식재위치 조정

❍ 구간별 세부 식재 계획도

1 구 간
2 구간

- 1구간 : 식당 등 상업시설 진출입로로 인해 간격은 8m로 유지, 환기구로 위치 변경

- 2구간 : 남측 보도내 가로수 식재간격 7m로 조정, 버스정류장 가로수 위치 변경

3 구 간

- 3구간 : 보도내 가로수 식재간격 8m에서 7m로 조정

Ⅲ		검토의견

❍ 가로수 심의결과(재심의) 내용을 보완하여 재심의 요청한 것으로, 보완한 내용의 적정성 및 바꿔심기 타당성에 대한 심도 있는 검토를 위해 안건으로 상정하고자 함

붙임문서 : 심의자료 1부.  끝.