문서번호	교량안전과-9193
결재일자	2019.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장	안전총괄관
이우근	박찬규	김종호	05/22 하종현
협 조
	교량기획팀장		박동욱
	교량관리팀장		강천수
	특수교량팀장		정준용
	강북일반교량팀장		손창익
	강남일반교량팀장		代이성주
	기술점검팀장		위성환

월드컵대교 시공중 현장 점검 결과 보고

2019. 05

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

월드컵대교 시공중 현장점검 결과 보고

건설중인 월드컵대교에 대하여 준공이전에 유지관리 문제점을 사전에 보완코자 공사현장을 점검하고 그 결과에 대한 검토 보고 임.

Ⅰ		시 행 근 거

□ 교량안전과-7836호(월드컵대교 시공중 현장점검 시행계획, ‘19.5.2)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검일시 : 2019.5.7.(화) 15:00 ~ 17:30

□ 점검구간 : 월드컵대교 전구간

□ 점검인원 : 총 25명

○ 도시기반시설본부 토목부 : 오열상

○ 교량안전과 : 교량관리팀장 등 18명

○ 현장관계자 : 책임건설사업관리기술자 및 삼성물산 현장대리인 등 6명

( 현장점검 사진)

Ⅲ		점검결과 주요 의견(적출사항)

□ 방호울타리 하부 강재(콘크리트) 연석 및 보차도 분리대 배수구 개복 필요(배수구 크기 확대 검토 등)

○ 재포장시 다짐불량 등으로 이물질 적체 등 배수 저해

○ 보차도 분리대 하부 배수구 규모 협소(250X100mm)

□ 주탑 외부(하부) 내염 도장 필요

○ 월드컵 대교의 주탑은 교행구간 중앙 방호벽사이에 위치함으로

동절기 염화칼슘의 영향을 많이 받아 대응방안 강구가 필요(h=4m)

□ 강박스 및 PSC 박스 내부 위치식별 및 거리표시판 부착 필요

○ 안전점검 및 유지보수작업시 결함 및 보수위치를 정확하게 기록할 수 있도록 하기 위해 필요

□ 현장 받침용접(도장탄화부)에 대한 상세 시공계획서 작성 등으로

도장 품질관리 철저 시행 필요(도장탄화부 보수도장)

○ 받침 외부 용접전 바탕처리 면적(범위) 및 강박스 내부(외부) 도장탄화부에 대한  바탕처리방법(동력공구) 및 면적(범위)

○ 강박스 내부(하도→중도)  및 외부에 대한 보수도장 절차(하도→중도→상도) 등

□ 배수관은 초기우수관 연속설치시 교량의 거동량을 고려하여

신축이음부 배수관거는 신축이음접합 반영

○ 곡관접합시 배수관 청소 및 이물질 제거가 용이하도록 연결부분은 탈착식 및 개폐가 가능한 구조로 설치

○ 배수관 재질은 구조안전성, 경제성 등을 고려하여 알루미늄(AL)관 적용

□ 보차도 분리대 차도측 체수발생 방지를 위한 유공관 설치 검토 필요

○ 보도측에는 유공관이 반영되어있으나 차도측에는 없음

□ 신축이음장치 양측면 배수구 근접설치 및 포장 접합부 누수방지를 위한 유공관 설치 검토 필요

○ 신축이음부 체수(물고임) 발생 방지를 위하여 검토 필요

※ 설계도면상에는 신축이음장치에서 2~3m 정도 배수구가 떨어져 있고, 포장 접합부 유공관 반영은 없음

□ 계단형 점검사다리 설치 검토

□ 교각 점검통로 보강재 (“ㄱ”형 보강철물) 설치 검토

○ 점검자의 안전을 고려하여 교각 코핑 상단에 철재로 고정하여 안전성

추가 확보 필요

Ⅴ		향 후 계 획

□ 점검결과는 시공부서인 도시기반시설본부(토목부)에 통보하여    반영 요청

○ 시설물 유지관리시의 효용성을 감안하여 설계변경 가능 여부 등

붙임 : 점검결과 총괄 보고 1부. 끝.