＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	휴대용 산소농도측정기 관리 철저

1. 본부장 요청사항(’19. 4월 정례사업소장 회의) 및 시설관리과-5221호(’19.      5. 23.)와 관련입니다.

2. 맨홀작업 시 질식사고 예방을 위해 사용되는 산소농도측정기에 대해 다음사항을

이행하여 사고예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 맨홀작업 시 산소농도측정 후 이상이 없을 시 출입할 것.

- 맨홀 출입 업무을 수행하는 부서에서는 직원들에게 사업소 자체 교육 실시

나. 산소농도측정기 구입 및 관리

- 휴대용 산소농도측정기 본부 일괄 구입 지급 예정 : 본부 시설관리과에서

2019. 6월 중, 사업소별 2~4대

- 주기적(2년)인 측정기 정비 및 교정검사 실시 : 시설관리과 기전팀에서

사업소 내 대상기기를 취합하여 일괄 시행 (단 수시 고장이나 파손에 따른          수리는 해당 측정기 관리부서에서 시행)

- 각 사업소에서는 사용자 위주로 전담관리자을 지정하여 측정기를 관리할 것.

- 각 사업소에서는 내용연수(8년) 경과 노후 고장 기기는 불용 처리할 것.

- 맨홀 내 고정용 산소농도측정장치는 측정기가 고가(高價)이고 유지관리

비가 많이 소요되므로 확대 보급 보류

붙임  맨홀작업시 산소농도측정기 사용실태 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8
주무관	장석춘		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	05/27 이규상
협조자
시행	시설관리과-5226	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 시설안전부	/
전화	02-3146-1538	/전송	02-3146-1529	/		/	대시민공개