문서번호	교량안전과-10000
결재일자	2019.6.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		박찬규	06/04 김종호
협 조
	주무관			남덕희

『한남대교(남단 C-램프)』

강구조시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 06

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

『한남대교(남단 C-램프)』

강구조시설물 안전점검 결과 보고

한남대교(남단 C-램프) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

시설물 현황

한남대교 남단 C-램프

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	6.65	160	서초구 잠원동	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-24	STB	'05.11.30	현대건설외 4개사

한남대교 남단 C-램프 평면도

남단 C-램프 외부사진	(평 면 도)

점검개요

점검일자 : 2019.5.31.(금)   ※ 집중점검과 병행하여 점검 시행 함

점검구간 : 한남대교

- 남단 C-램프 : WP13~CP1~CP3~CA1구간(STB 1열)

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

점검결과

한남대교 남단 C-램프

1. 강구조(용접) 분야

① 교량외부 하부플랜지 도장박리 : S4경간 1개소

② 지점부 받침 도장박리         : WP13 지점부 1개소

③ 강박스 내부 도장박리         : 내부 상부 종리브 약 20개소

2. 일반 사항

① 교량하부 잡목 및 교대측 담쟁이 덩굴 침범 : CA1 지점부

- 시설물 안전점검 및 유지관리에 방해가 되므로 제거 필요

조치계획

점검결과 발견된 결함사항에 대하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행.(강구조교량팀 시설물 담당자 조치)

붙 임 : 한남대교(북단 C-램프) 안전점검 결과 보고서 1부. 끝