문서번호	교량안전과-10124
결재일자	2019.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
장재연		박찬규	06/05 김종호
협 조
	교량관리팀장			강천수
	주무관			김인철

천호대교 상반기 집중점검 결과보고

2019. 6.

교량안전과

(강구조교량팀)

천호대교 상반기 집중점검 결과보고(과단위)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2019년 시설물 집중점검 계획에 의거 천호대교 상반기 정기점검(집중점검)을 시행하고 그 결과를 보고드림

□ 시설물현황

○ 교 량 명 : 천호대교

○ 위    치 : 광진구 광장동 ~ 강동구 천호동

○ 교량형식

- 본교 L=1,150m, 형식 PSCI+SBG, 준공년도 `76년(DB-18)

- 램프(A~E) L=1,038m, 형식 STB, 라멘+SBG+SPG, 준공년도`83~04년(DB-24)

○ 위치도 및 전경사진

천 호 대 교
	위 치 도	전 경 사 진

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2019. 5. 14(화) 14:00~17:00

○ 점검대상 : 천호대교 전 구간

○ 점검인원 : 총 30명

- 외부점검자 : 5명

· ㈜진우엔지니어링코리아 부사장 안삼현(천호대교 주치의)

· 2018년 천호대교 정밀안전진단 용역사 4명

- 내부점검자 : 교량기획팀장 등 25명

○ 주요 점검사항

- 상부 : 교면포장, 신축이음 장치, 교통안전시설, 도로부속시설 등

- 하부 : 백태, 누수, 교량받침, 배수관 누수, 교대 및 교각 등

○ 팀별 점검구간

점검팀	조별 점검구간
교량기획팀	․본교 상류(A1~P15), 램프 E
교량관리팀	․본교 상류(P15~A2), 램프 C
특수교량팀	․강박스 내부(P3~P11)
강구조교량팀	․본교 하류(A1~P15), 램프 B
강북일반교량팀	․본교 하류(P15~A2), 램프 A
강남일반교량팀	․본교 거더(PSCI+SBG) 외부 전구간(A1~A2)
기술점검팀	․램프 D

□ 점검결과 : 세부내용 별첨

○ 램프A, E 교면포장이 노후되어 향후 바닥판 손상의 원인이 될 수 있으므로 재포장 필요(`18진단용역 결과)

→ 금년도 천호대교 보수공사 대상으로 재포장 예정(18.4a)

○ 램프D A1 신축이음장치의 파손, 소음 및 후타재 손상이  발생한 상태로 향후 신축이음교체 필요(`18진단용역 결과)

○ S3 STB 거더 외부 상도 도장박리가 진행중으로 물량 조사 후 도장보수 필요(외부전문가 의견)

□ 조치계획

○ 교면포장 등 주요부재에 대한 보수는  ‘20년 예산 반영하여 정비

- 교면포장 균열, 콘크리트 열화, 연석 균열, 바닥판 백태·철근노출부

- 본교 및 램프구간 강박스 일부 도장박리 및 녹발생 부분

※‘18년 정밀안전진단 결과에 따른 보수·보강 내용과 함께 정비 추진

○ 즉시 조치가 필요한 사항은 한강교량 일상유지 보수공사 작업지시

- 배수구 막힘, 토사퇴적, 담쟁이 넝쿨 제거 등

○ 동부도로사업소(기전과)에 정비요청

- 본교 가로등 지주 보호캡 파손 1개소

□ 행정사항

○ 점검결과 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력조치

○ 동부도로사업소에 가로등 1개소 정비 요청

○ 시설안전 자문위원 점검수당 지급

- 지급금액 : 200,000원

- 지급방법 : 자문위원 개인계좌에 입금

붙임 1. 점검결과 및 조치계획 1부

2. 외부전문가 자문의견서 1부.  끝.