＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도맨홀 점검 시 안전관리 철저

1. 우리사업소에서 시행 중인“2019년 강남구관내 상수도맨홀 정밀점검 용역”점검 수행과 관련하여 상수도맨홀 내부 출입시 안전수칙을 준수하여 안전관리에 만전을 기하시기 바라며.

2. 아울러 맨홀내부 밀폐공간 안전사고 예방을 위하여【질식재해예방 종합매뉴얼】을 붙임과 같이 송부하오니 안전사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 맨홀 내부 점검 시 안전수칙

- 산소측정기(산소농도 18%이상) 사용 및 송풍기 가동하여 충분한 환기 후 점검 시행

- 맨홀 내부에서 장시간 점검 시 수시로 송풍기 가동 및 휴식 후 재점검

- 2인 1조 이상의 작업형태 유지 및 감시인1인 이상배치

- 기타 세부사항은“안전보건공단 질식재해예방 종합매뉴얼”참조

붙임 : 1. 밀폐공간 작업전 환기방법 1부

2. 질식재해예방 종합매뉴얼(고용노동부 안전보건공단 발행) 1부. 끝.

	강남수도사업소장
수신자	(주)건양엔지니어링 대표 이승헌,수자원기술(주) 대표 김진원
주무관	이승우		급수운영과장	06/05 박희철
협조자
시행	급수운영과-9843	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동 459-4)	/
전화	(02) 3146-4841	/전송	(02) 3146-4889	/	leu1981@seoul.go.kr	/	대시민공개