문서번호	시설보수과-3310
결재일자	2019.6.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		김준섭	06/17 김영삼
협 조
	주무관			신동헌
	주무관			이승환
	주무관			이철형
	주무관			조호영

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

대형공사장 인접 도로시설물 특별점검 결과 보고

2019. 6

남부도로사업소

(시설보수과)

대형공사장 인접 도로시설물 특별점검 결과 보고

최근 발생한 공사장주변 도로시설물 파손사고와 관련, 유사사고 방지를 위해 대형공사장 인접 도로시설물 및 공사현장에 대하여 시설안전자문단과 함께 점검한 결과 보고 임

□ 대형공사장 현황

사 업 명	발주부서 (시공사)	인접도로시설물
신림선 도시철도 민간투자 사업 (건설공사 1공구)	남서울경전철(주) ********* 4개사)	여의교지하차도, 대방지하보차도
신림선 도시철도 민간투자 사업 (건설공사 3공구)	남서울경전철(주) **** 2개사)	도림천1복개, 승리교

□ 점검개요

○ 점 검 대 상 : 신림선 경전철 사업구간중 2개공구, 4개 도로시설물

○ 기       간 : 2019. 5. 31(금) ~ 6.  7(금)

○ 점   검   자 : 시설안전자문단 2명, 시설보수과장외 5명

- 점검1조: *******************************************

· 점검현장 및 시설물 : 신림선 도시철도 건설공사 1공구, 여의교지하차도, 대방지하보차도

- 점검2조: ****************************************

· 점검현장 및 시설물 : 신림선 도시철도 건설공사 3공구, 도림천1복개, 승리교

○ 주요 점검사항 :

- 구조물의 안전상태 (수평이동, 기울어짐, 배면토 침하 등)

- 구조물 및 주변 부등침하 (주변 지반 부분 침하, 융기현상 등)

- 주요부재의 구조적 균열 및 변형 (슬래브, 기둥, 보 등 부재의 균열, 변형 등 발생 여부)

- 기타 시설물관련 위험요인 및 시민불편 사항 등

□ 점검결과

○ 여의도 지하차도 (신림선 도시철도 건설공사 1공구)

- 작업구#1과 근접된 여의도 지하차도 BOX구간 평면상 정확한 위치    확인 필요 함.

- 작업구 굴착으로 인한 기존 시설물의 영향 검토와 이를 반영한 계측 관리 검토 필요 함.

- 작업구와 가장 근접한 위치에 지중경사계 등 추가적 계측이 필요 함.

○ 대방 지하보차도 (신림선 도시철도 건설공사 1공구)

- 계측기 설치 위치의 적정성 재검토 필요 (도장재 균열부위 균열 게이지 부착)

- 보도부 H형강 보강과 슬래브 천공 현황은 정확한 시공계획서와 구조적 검토사항 등 확인이 필요 함.

- 보강된 강재의 받침시스템은 상부의 수평보인 H형강이 기존 슬래브 하면과 완전     밀착되지 못하고 이격되어 들떠있는 상태이므로 쐐기형 플레이트 보완이 필요 함.

○ 승리교 (신림선 도시철도 건설공사 3공구)

- 시공중 유출되는 지하수에 토사가 혼합되어 나오는지 확인 점검 필요 함.

○ 도림천1복개 (신림선 도시철도 건설공사 3공구)

- 시공중 유출되는 지하수에 토사가 혼합되어 나오는지 확인 점검 필요 함.

- 공사장 상부 모터펌프 고장으로 계속적인 누수 발생으로 강재 부식과  전기안전사고 발생 위험이 있으니 조치 필요 함.

□ 향후계획

○ 신림선 도시철도 건설공사 1,3공구에 지적사항을 시설물별로 통보하여  조치결과 및 계획 등을 제출토록 함.

붙임 : 대형공사장인접 도로시설물 특별점검보고서 2부. 끝.