문서번호	시설보수과-3466
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이철형		06/25 김준섭
협 조
	주무관			신동헌

도림천1복개 정밀안전진단용역 합동월간공정보고 주요손상 조치계획보고

2019.  6.

남부도로사업소

시설보수과

도림천1복개 정밀안전진단용역 합동월간공정보고

주요손상 조치계획보고

『도림천1복개 외 1개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역』 합동월간공정보고 주요손상(도림천1복개)에 대한 조치계획 보고임

□ 관련근거

○ 도림천1복개외 1개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 합동월간공정보고

○ 공정보고일 : 2019.6.20.

○ 용  역  사 : ㈜삼림엔지니어링, 탄탄안전주식회사

□ 시설물현황(도림천1복개)

시설물명	위치	규모(m)		구조 형식	준공 연도
		폭	연장
부분복개	관악구 신림동 110~228-1	좌 6.7~8.0 우 5.5~7.2	좌 796.3 우 801.5	RC라멘
완전복개	관악구 신림동 228-1~산32-1	17.5~24.5	566.2	RC라멘
신림5교	관악구 신림동 산32-1	30	24	RC SLAB

□ 주요손상현황

○ 완전복개 구간 기초 세굴(P182-3 ~ P186-3, 5개소)

기초하부 세굴(P182-3)	기초하부 세굴(P183-3)

□ 현황 및 조치계획

○ 도림천1복개 완전복개 구간은 관악구에서 추진중인『도림천 철거 및 친수공간 조성사업』과 관련하여 철거예정 구간이나,

○ 현장확인 결과 일부 교각(P182-3~186-3, 5개소) 기초에서 세굴이 발생하였으며, 특히 P182-3은 세굴로 인하여 균열 및 박리, 박락으로 확대되고 있어 긴급한 보수가 필요함.

- 초속경 무수축모르타르 타설(P182-3~186-3, 5개소)  : 0.82㎥

- 합판거푸집 설치 : 2.8㎡

- 단면보수 : 1.0㎡

- 개략공사비 : 11,696천원

○ 철거예정이나 현재 공용중인 시설물의 내구성 및 시민의 안전한  이용을 위하여 상기와 같이 ‘19년 일상유지 보수공사(터널,복개,지하차도)에 작업지시 하여 보수하고자 함.

붙임 1. 공정보고자료 1부.

2. 개략공사비 및 도면 각1부.  끝.