문서번호	조경과-9555
결재일자	2019.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	실무사무관	조경과장
이진범	송복식	07/03 문길동

2019년 용산구 가로수 생육환경 개선사업

이촌로 등 가로수 메워심기 설계심의 결과보고

2019. 7.

푸른도시국

조  경  과

2019년 용산구 가로수 생육환경 개선사업

이촌로 등 가로수 메워심기 설계심의 결과보고

2019년 용산구 가로수 생육환경 개선사업(이촌로 등 가로수 메워심기)에 대해 설계심의[자체]를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 2019년 용산구 가로수 생육환경 개선사업

❍ 위    치 : 이촌로 등 14개 노선

❍ 사업기간 : 2019. 7. ~ 10.

❍ 사업금액 : 금 27,610천 원

❍ 사업내용 : 가로수 메워심기 및 추가식재 31주

설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

심의결과

❍ 식재수종은 동일노선 동일수종 원칙에 따라 식재하되, 불가할 경우 느티나무 등 그늘수종으로 식재 검토

❍ 메워심기시 도로 표지판 등 안전시설, 전신주, 횡단보도 등 주변 여건을 고려하여 충분한 이격거리(3m 이상) 확보 되도록 식재

❍ 가로수 보호판은 보행폭이 협소한 곳은 직사각형 형태로 설치 검토

❍ 보호판 설치시 서울시 공공디자인 제품을 사용하고 미끄럼 방지 기능 여부 확인

❍ 보호판와 지면과의 높이 차이는 5㎝ 이상이 되도록 시공

(※ 단, 차량이나 기타 인위적 피해가 우려되는 지역은 5㎝ 이하로 할 수 있음)

❍ 보도폭이 넓고 보행인구가 많지 않은 지역은 보호판 설치대신 잔디나 초화류 식재 등 생태형으로 조성

❍ 식재 전 토양개량을 시행(토심1m 이상), 물주머니 설치 등 급수작업에 유의

보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의요구서 및 내역서 각1부

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.