문서번호	방재시설부-9882
결재일자	2019.7.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김달용		신용우	07/05 이임섭
협 조

『노들섬 특화공간 조성공사』

하단부 경관개선 설계보고 및 자문결과

2019. 7.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『노들섬 특화공간 조성공사』

하단부 경관개선 설계보고 및 자문결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『노들섬 특화공간 조성공사』하단부 경관개선 사업의 행정2부시장 보고

및 참석자 자문결과 임

[추진근거 : 공공재생과-5476호(2019.05.22)]

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-6 일대 (노들섬)

○ 규    모 : 연면적 9,385㎡ (지상3층 4개동 : 업무시설, 문화 및 공연시설)

○ 기    간 : 2017.10.26 ~ 2019.10.20

○ 도 급 비 : 159억원 (조경 26억원)

Ⅱ		보고개요

○ 일    시 : 2019.7.4.(목) 17:00

○ 장    소 : 행정2부시장 집무실

○ 참 석 자

□전 문 가 : 홍익대 진양교 교수 (CA조경대표&디자인전문가)

□서 울 시 : 공공재생과 (과장, 특화공간조성팀장, 담당)

방재시설부 (부장, 조경시설과장, 담당)

한강사업본부 (생태공원과장, 담당)

○ 보 고 자 : 동심원 박경탁 소장 [경관개선 설계보고 별첨]

Ⅲ		자문결과

○ 행정2부시장

□단기간에 설계를 준비하였으나 예산대비 경관개선 효과가 우수한

계획으로 생각됨

□혹서기에 수목을 식재하는 어려움이 있으므로 뿌리활착과 생육증진을

위한 방법 마련

□서측부지 중단부에 설치하는 안전난간은 시민안전을 고려하여 설치

높이 검토와 시공 등에 최선을 다하여 주시기 바람

○ 진양교 교수

□개장시 시각효과를 높이기 위해서는 키큰수목 식재가 중요하므로

교목배치 등 검토 요망

□하단부 크랙가든 철거 콘크리트는 가든내 일부 재설치하여 도시재생의

생명력을 표현하는 좋은 사례가 될 수 있음

○ 방재시설부장

□옹벽구간에 대한 담장녹화를 병행하여 피복효과를 높이도록 하고

주요지점에는 능소화 등 개화시 상징적인 공간이 연출될 수 있도록

검토 추진

○ 생태공원과장

□노들섬 하단부는 침수시를 제외하고 매우 건조한 조건으로 초화류는

물억새, 띠 등 건조에 강한 식물로 식재하고

□수목활착시 까지 급수시설을 설치 가동하여 수목고사에 대비

Ⅳ		보고자 의견

○ 노들섬 하단부 경관계선 설계에 대한 행정2부시장 보고시, 전문가 자문

의견 등은『노들섬 특화공간 조성공사』책임사업관리자에게 검토지시하여

사업추진에 철저를 기하고자 함

붙임 : 노들섬 하단부 경관개선 보고 1부.  끝.