문서번호	시설보수과-5915
결재일자	2019.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	07/08 박문희
협조

2019년 하반기 정기점검 결과 보고

(시설명 : 개봉철도고가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

강서도로사업소

시설보수과

2019년 하반기 정기점검 결과 보고

□ 시설물명 : 개봉철도고가

개 요	폭(B):22m, 연장(L):148m	법정구분	안전성평가	준공년도
위 치	구로구 개봉동 235	2종	D등급	1977년
관 리 책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급		김 규 춘
점검자	강서도로사업소 시설보수과		담당자		김 규 춘
			시설6급		김 승 진
	강서도로사업소		소장		박 문 희
			과장		박 병 연

○ 점검일시 : 2019. 7. 5(금)14:00

○ 점검구간 : 교량 상·하부(교면포장, 교대, 교각, 슬라브 하면)

○ 이전 점검결과 적출사항

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					조치후 이상 발생 여부	비고
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	조 치 내 용
1	교면 상부 (교면포장부)	망상균열 및 파손 여부	-	특이사항 없음	-
2	바닥판 하면	박리,박락 등 이상 여부	-	특이사항 없음	-

○ 금회 점검결과 적출사항

위 치	적출(점검)내용	손상규모	조치계획	추가 검토여부	사진
교량상부 (S1~S6)	포트홀, 침하, 망상균열 등 이상여부 점검	-	특이사항 없음 (주의관찰)	-	1
	〃	-	특이사항 없음 (주의관찰)	-	2
교대(A2)	“보안등” 부점등 유지관리 미흡	2EA	유지관리부서 통보 (구로구청 도로과)	-	3
S2, 슬라브 하면	철로구간 슬라브 하면 이상여부 점검	-	특이사항 없음 (주의관찰)	-	4
S5, 슬라브 하면	슬라브 하면 이상여부 점검	-	특이사항 없음 (주의관찰)	-	5
교량 상부(A2)	교량난간 단부 파손	1EA	보수예정 (일상유지보수)	-	6
	점검출입구 시건장치 필요	1EA	〃	-	7

따로붙임  점검사진 1부. 끝.

□ 점검사진

연번	1	위치	S1,교면포상	연번	2	위치	S3, 교면포상	연번	3	위치	교대(A2)
내용	특이사항 없음 (주의관찰)			내용	특이사항 없음 (주의관찰)			내용	“보행등” 부점등 (유지관리부서 통보)
연번	4	위치	S2, 교량하부 (주의관찰)	연번	5	위치	S5, 바닥판하면 (주의관찰)	연번	6	위치	교대 상부
내용	특이사항 없음 (주의관찰)			내용	특이사항 없음 (주의관찰)			내용	교량난간 방호울타리 단부 파손
연번	7	위치	교량 상부	연번		위치		연번		위치
내용	출입구 시건장치 설치필요			내용				내용