“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	기본설계 검토의견 회신(월곡 IC)

1. 도시기반시설본부 토목부-11729호(2019.7.1.)와 관련입니다.

2. “내부순환로 월곡IC 구조개선 기본 및 실시설계”용역과 관련 검토의견을 아래와 같이 회신하오니 사업지 공공보도에 대한 조성계획 설계도서 작성시 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 보도상 보행지장물(한전 지상기기 등 기존 및 신규 설치 시설물 포함)이나 미관훼손 시설물이 있을 경우 관리기관(부서)과 사전 협의하여 공개공지, 녹지대 등 유휴공간에 우선 배치하고, 보도의 유효폭을 2.0m 이상 확보

※ 보도의 유효폭 : 보도폭에서 노상시설 등이 차지하는 폭을 제외한 보행자의 통행에만 이용되는 폭

나. 차량진출입로가 있을 경우 「보도횡단차량 출입시설 허가처리지침」 제6조 제1항 차량출입시설 포장 설치 기준에 따라 설계하고, 보행자 불편 해소 및 보행 연속성 유지를 위하여 보도와 단차가 없도록 설계

다. 보도포장 설계는 「서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼」 및 「보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(2015.4.15.)」, 「보행약자를 위한 보도환경 개선대책(2015.11.18.)」에 따라 설계

라. 「보도공사 설계 지도·점검 개선계획(2015.3.17.)」에 따라 보도공사 착공 6개월 이전까지 보도포장 상세도면을 작성하여 보행정책과로“보도공사 설계 지도·점검” 의뢰.

※ 각종 자료는 市 홈페이지 보도블록 자료실(http://news.seoul.go.kr/traffic/specifications#list/1)에서 검색 가능.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조시형		보도관리팀장	안준수		보행정책과장	07/08 박태주
협조자
시행	보행정책과-9853	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사1동 6층	/
전화	02-2133-2392	/전송	02-2133-1052	/	blockmania15@seoul.go.kr	/	대시민공개