문서번호	교량안전과-12257
결재일자	2019.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
남덕희		박찬규	07/10 김종호
협조	주무관		이제택
	주무관		김인철

2019 시민과 함께하는

안전점검[반포대교(잠수교)] 결과보고

2019. 7.

교량안전과

2019 시민과 함께하는 안전점검[반포대교(잠수교)] 결과보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 `19년 교량시설물 안전점검  추진계획에 의거 시행한 반포대교(잠수교) 안전점검 결과 보고임

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2019.6.28.(금)15:00∼17:00

□ 점검구간 : 반포대교, 잠수교 전구간

□ 점 검 자 : 25명

○ 외부점검자

- 시민(인근지역주민) : 8명(용산구 4명, 서초구 4명)

- 주치의 : 에스큐엔지니어링 이상철

- 정밀안전점검용역사 : (재)한국건설품질연구원 진남희 외 4

○ 내부점검자

- 교량안전과 3팀 11명

□ 점검사진(시민과 함께)

안전점검 단체사진	점검 및 안전교육	반발경도시험
철근탐사 시험	반포대교 거더내부 점검	잠수교 점검

Ⅱ		시설물 현황

□ 위  치 : 용산구 서빙고동 ~ 서초구 반포동

□ 규  모

○ 반포대교 : 폭 25m, 연장 1,490m (STB)

○ 램 프 교 : 램프A 120m, 램프B 140m (STB)

○ 잠 수 교 : 폭 18m, 연장 795m (RC Slab, 강상판형교)

□ 법정구분 : 반포대교(DB-24) / 잠수교(DB-18)

□ 준공일자 : 1982. 9. 29. / 1976. 7. 15.

위 치 도	현 황 사 진

Ⅲ		주요 점검결과

○ 본교 교면 포장상태 불량(소파 3개소, 포장변형 1개소, 백태 1개소) 및 교각 일부 박락 발생(P6)

○ 일부 거더 내부에 강재 부식 발생

○ 신축이음 후타재 미세 균열 및 단차 발생

Ⅳ		조치계획

○ 즉시 조치가 필요한 사항은 한강교량 일상유지 보수공사 및 강교도장 보수공사업체 작업지시

- 거더내부 및 외부 강재 부식

- 교면 포장상태불량, 조류배설물 퇴적, 교면 백태 등

○ 지속관찰 요구건은 금회 정밀점검용역에서 보수방안 검토 및 상태평가 추진

- 신축이음 단차 및 후타재 균열부분

○ 점검결과 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력조치

○ 점검참여 수당 지급 (총100만원 지급)

- 시민 8명 × 10만원/인 = 80만원

- 외부전문가 1명 × 20만원/인 = 20만원

붙임  1. 안전점검결과 및 조치계획 1부.

2. 자문의견서 1부.

3. 시민 참석자 서명부. 1부.  끝.