문서번호	시설관리과-7180
결재일자	2019.7.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
최세명		유명은	07/15 이규상
협 조

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수” ”

남양주 파크골프장 조성공사

상수도관 보호에 따른 협의 검토

2019. 7.

시설안전부

시설관리과

남양주 파크골프장 조성공사

상수도관 보호에 따른 협의 검토

남양주시에서 추진중인 「남양주 파크골프장 조성공사」 구간이 송수관 (∮2400㎜×3열)에 저촉되어 검토 결과를 보고 드림.

□ 사업 개요

❍ 사업명칭 : 남양주 파크골프장 조성사업

❍ 사업위치 : 경기도 남양주시 도농동 249-11번지 주변

❍ 사업규모 : 파크골프장 조성 2개소(A,B코스 18홀, C,D코스 18홀)

❍ 시 행 자 : 남양주시장

❍ 사업기간 : 인가일 ~ 2019. 12.

□ 협의내용 및 검토의견

❍ 공사 시 하중(토공 및 장비) 증․감에 따른 상수도관 안전성에 대하여 전문 기술사 검토 후 시행.

- 관로현황 : 송수관 D=2400㎜ [‘81(SP)-2열, ’98(SP)-1열]

- 급수수계 : 강북아리수정수센터

- 급수지역 : 종로구 등 9개구 110개동

- 급수인구 : 약 280만여 명

평면도
A,B코스	C,D코스

❍ 관로 개,보수(누수 등)를 위한 굴착 및 복구 시행에 따라 발생하는 파크골프장 시설 원상복구는 골프장 운영측 비용으로 부담.(생산부 협의 사항)

□ 회신 의견

❍ 본 공사 구간은 서울시 종로구 등 9개구 110개동 280만여명의 급수를 공급하는 주요 관로가 부설되어있음.

❍ 주변 상수도관로 위치확인을 위해 직원입회하에 인력 굴착하여 유관 확인 후 공사 시행

❍ 공사 시 하중(토공 및 장비) 증․감에 따른 상수도관 안전성에 대하여 전문 기술사 검토 후 시행.

❍ 공사 시 밸브실 파손 및 매몰에 유의.

❍ 공사 중 안전사고가 발생할 경우 모든 비용은 원인자가 부담.

❍ 상기 협의 내용 및 『상수도관 보호를 위한 협의 조건』을 준수하여 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 본부 시설관리과 및 강북아리수정수센터에 해당 협의 사항이 포함된 착공계(상세도면 포함)를 제출하고 강북아리수정수센터 직원이 입회한 상태에서 시공하며, 설계변경 등 당초 협의내용에 변경사유 발생시 재협의 후 시공.

※ 생산부 협의 사항

- 관로 개,보수(누수 등)를 위한 굴착 및 복구 시행에 따라 발생하는 파크골프장 시설 원상복구는 골프장 운영측 비용으로 부담.

붙임 : 상수도관 보호를 위한 협의 조건 1부.  끝.