문서번호	수질과-7138
결재일자	2019.7.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	서한호	07/16 유병기

- 19년 수돗물평가위원회 -

정례회의 및 공동연수(현장방문,주제발표) 결과보고

2019. 7

상수도사업본부

(생 산 부)

- 19년 수돗물평가위원회 -

정례회의 및 공동연수 (현장방문,주제발표) 결과보고

수돗물 수질관리 및 수도시설의 운영에 대한 자문을 수행하고 있는 서울시 수돗물평가위원회의 정례회의 및 공동연수를 아래와 같이 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ		행사개요

□ 행사개요

○ 일    시 : ’18. 7.4(목) ~ 7.5(금)(1박2일)

○ 장    소 : 제주특별자치도 제주시

○ 참석인원 : 11명

- 수돗물평가위원(8) : **************************************

- 상수도관계자(3)   :  ****************************

Ⅱ		행사결과 (현장견학, 주제발표)

□ 현장견학

○ 제주 물사랑 홍보관

- 위    치 : 제주시 건입동 금산수원지생태원내

- 개 관 일 : 2013. 3월 (※건립비 : 28억원)

- 방문인원 : 월평균 700여명

- 주요내용

‧ 물의 생성과정, 제주의 용천수 및 물문화

‧ 제주도내 근대적 상수도 공급의 원조인 금산수원지의 역사

‧ 물의 생산과 공급과정, 물절약 의식고취 및 제주 물의 대표 브랜드인 삼다수 홍보

○ 별도봉정수장

< 정수장 입구 전경 >	< 완속여과지-상부덮개(조류,자외선차단) >
< 정수지, 염소주입시설(차염) >	< 관계자 설명 >

- 위    치 : 제주시 화북동 4504-1

- 용    량 : 35,000톤/일 (※ 제주도내 3번째 큰 규모)

‧ 현재 1일 평균 24,000톤 생산, 약 35,000명에 급수

- 수원종류 : 삼양1,2수원지(용천수) (※ 원수 탁도가 거의 0.05NTU 수준임)

- 주요시설 : 취수정, 착수정(2지), 완속여과지(2지), 정수지(2지), 차염주입시설

- 정수방식 : 완속여과방식 (※침전 공정은 없고 소독처리후 정수로 공급)

‧ *********************************************

○ 제주 삼다수 공장

< 삼다수 홍보영상 시청 >	< 홍보관 견학 >
삼다수 생산공정 견학	삼다수 생산공정 견학

- 위    치 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

- 취수허가량 : 138,000톤/월(= 4,600톤/일)

‧ 2019년 생산계획은 연간 약 93만톤 생산계획.(1일 약 2800톤 규모)

- 처리과정 : 지하 420m 화산암반층 원수(지하수) → 여과 → 자외선 살균 → 주입(충진) → 제품검사 → 포장 → 출하

‧ 깨끗한 원수로 활성탄여과 등 고도정수처리 과정이 필요없으며 단순여과와 자외선 살균과정만 거쳐 생산

□ 주제발표

○ 발표순서 < 7.5(금) 07:00 ~ 09:30 >

- 상수도 관망의 관리방안 및 대응전략 *********************

- 수돗물 운동*****************

- ************종합개선대책*********)

상수도 관망의 관리방안 및 대응전략 (*******************)

‣ 옥내급수관 관망의 현황 및 현주소

- 옥내급수관 관종은 너무도 다양함.

‧ 공공배관 : 도복장강관, 주철관종,

PE관, PVC관종 등

‧ 세대내 배관 : PB관, 동관, STS,

메타폴, PFP 등

‧ 타관종 : 난방관(엑셀파이프, PB재질, 하얐고 불투명한 보일러관), 가스관(노란색/Pb재질), 지역난방의 열수송관 등

‣ 관리방안 개선 및 시사점

- 공급과정 수질관리전 고품질 수돗물 생산 선행

- 수도사업자간 적극적인 협력 필요(관망 수질관리와 관련 기술교류 등)

- 수질이상시 주민공지 제도의 정착(법적사항 이행, 법적사항 이외에도 적극 소통)

- 실효성 있는 후속조치 및 민원응대

‣ 마무리(정책적, 기술적 사항)

- 수정기 내에 물복지 개념 정책수립 및 실행

- 환경부와 지자체에서는 적극적인 흐린 수돗물 현상이 나타나는 근원적 사유분석, 민원대응 방안 마련

- 현 상수도 통계연보의 재검토 및 오류인정 및 재수정

- 사고대응 훈련정례화 실시(단수훈련 등)

- 관망 갱생/Flushing 전후, 수질지표 설정 및 조사

- 간접배수방식 지향(배수지 시설용량 12시간 → 24~48시간 이상확보)

- 기존관망의 세척/갱생/교체 개량사업 일정부분 법제화, 특히 급수관 사적부분은 법제화되어 있는데 반해, 공적부분의 관망세척 법제화 미흡)

수돗물 운동 ****************

‣ 물

- 세계적으로 8백4천만명 안전한 물공급 받지 못함. 해마다 1백만명 수인성 질병(장티푸스, 콜레라 등)으로 사망

- 물은 인권이고 생명이다.

‣ 샘물(지하수)

- 샘에서 직접 채수한물. 탁도, 세균오염이 적고 미네랄 함량이 높은편.

- 지하수를 퍼내기 위해 뚫은 곳에 오염원이 흘러 들어가거나 고갈될 우려 제기

‣ 먹는샘물

- 샘물을 먹기 적합하도록 제조한 물. 흔히 페트병에 담긴 생수.

- 플라스틱에 담겨있어 높은온도, 직사광선 등에 유해물질 유출 가능성

- ‘18년 동원샘물 브롬산염 검출, 오존처리 실수, 늦장대처로 180만병 유통

- ‘18년 하이트진로음료 세종공장, 석수월등, 눈속임 홍보. 충청샘물, 흙탕물 논란

- 수원지가 같은데도 상표만 다른 경우도 태반. 환경부 정보공개 미흡

‣ 정수기물

- 물리,화학적, 생물학적으로 물을 걸러 불순물 제거. 직결형과 저장형

- 정수기는 필터를 통해 수돗물속의 부유물질이나 염소 등을 걸러내는데 제대로 관리를 하지 않으면 일반세균이나 대장균 등 오염 우려

- 콧물 정수기, 일반세균 기준없음. 과대광고, 수소수 등. 비싼가격

‣ 수돗물

- 하천,저수지 등 수원을 정수처리하여 생산. 엄격한 품질관리로 위생상 안전

- 수돗물 불신 이유에는 옥내배관, 저수조, 물탱크, 상수원(녹조) 등 있음

- 시설 설치(교체) 및 청소, 공공기관 협약, 조례, 24시간 상수원 수질 감시, 건강하고 맛있는물 가이드라인, 정수 수질검사(171항목), 고도정수처리시스템, 재염소분산주입시스템, 수돗물평가위원회 사업추진

문래동 수질사고 관련 종합개선대책 *********)

‣ 현황

- 사 고 일 : 6.19일경 시작

※ *******************************

- 사고원인 : 침전물 교란 추정

‣ 추진경과

- ****** 혼탁수 발생 : 당일 조치완료

- 아파트 일대 혼탁수 발생 : 사고접수 및 조치진행

- 시장 현장방문 및 조치 진행, 세대별 수질검사 등 안정화 조치

- 주민설명회, 소화전 수질검사 시행, 기자설명회

‣ 개선대책

- 관내시경 조사후 단계적 퇴수 실시. 수계전환 및 관세척 추진

- 민관합동조사단 수질검증. 수질측정기 추가설치. 수질관련 주민, 관계기관 협의체 구성. 송배수관 정비 및 병물아리수 지속지원. 피해지역 필터 교체 비용 지원. 피해지역 수도요금 감면. 소블록 물세척 및 관말 정체수 퇴수. 수질 자동측정지점 확대. 녹에 취약한 상수도관 조기 정비. 수질취약지점 빅데이터 분석관리. 고탁수 유입 음용제한 안내문 공지.

Ⅲ		행정사항

○ 수돗물평가위원 주재발표 강사수당 지급

- 발표수당 : 20만원(1시간) × 2명 = 40만원

※ 서울시 인재개발원 강사료 지급기준 일반1급 민간분야 적용

붙임 1. 발표자료 3부.

2. 발표자 명부 1부. 끝.