문서번호	도시관리과-8070
결재일자	2019.7.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도시경관팀장	도시관리과장
박흥기		이기택	07/21 홍선기
협 조
	주무관			심상훈
	주무관			이진표
	주무관			강성한

2019-3차 경관사업 자문회의 결과 보고

(도봉구 노해로 주변 및 금천구 안양천 구간, 착수보고회)

2019. 7.

도시계회국

(도시관리과)

2019-3차 경관사업 자문회의 결과 보고

(도봉구 노해로 주변 및 금천구 안양천구간, 착수보고회)

도봉구 노해로 주변 및 금천구 안양천 구간의 경관개선 사업(기본 및 실시설계용역)의 내실 있는 추진을 위한 자문회의를 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		자문 개요

❍ 일    시: 2019. 7. 17.(수) 14:00~16:30

❍ 장    소: 서울시청 서소문청사 2동 3층 도시관리과 회의실

❍ 참 석 자 (11명)

- 자문위원(5명)

· **********************

· *******************

· ***************

· **************************

· ********************

- 서 울 시(2명) : 도시관리과장, 도시경관팀장

- 도봉구(1), 금천구(1), 용역사(2명) : 주관과장, 용역 책임기술자 등

❍ 보고대상: 2건

- 도봉구 노해로 주변 경관사업 기본 및 실시설계용역 착수보고회

- 금천구 안양천 구간 경관사업 기본 및 실시설계용역 착수보고회

※ 착수보고회/자문회의 사진

〔노해로 일대 경관사업〕		〔안양천 구간 경관사업〕

Ⅱ		주요 자문 의견

□ 도봉구 노해로 주변

<계획 방향>

○ 현재의 지장물과 조성 후 지장물의 위치는 변화가 없으므로 계획과정에서 지장물이 경관사업에 미치는 영향을 보다 면밀하게 분석해서 디자인에 반영 필요(분전함, 가판시설, 그늘막 설치 등)

○ 주민설명회는 형식적인 것 보다는 관계자(건물주, 아파트 입주대표자회)와 실질적 협의로 협업 발굴 추진 필요(도봉구청 주도)

<공간별 계획>

○ 한국 마사회 측과 협의하여 상생형 가로경관 및 건물 전면 공간조성  필수사항으로 검토

○ 중앙부 교차로의 각 코너(4면 모두)내 녹지 공간 설치와 보도측은 벤치를 전면으로 확대 설치 검토

○ 지역 특성 상 지하차도와 창동역사이 공간 활용 경관요소 발굴

(예: 지하차도 벽면, 난간, 담장 등)

<포장 계획>

○ 보도블록 패턴은 서울시 공공디자인 패턴을 적용하는 것이 좋을 듯 함 갈대를 너무 강조하여 도식화 하는 것은 피하고 정온하고 단순한 패턴 지양

○ 보도구간 중 순수 보행구간과 가로수·분전함 등 시설물 배치구간 분리하는 패턴 디자인 검토

○ 보도 높낮이 차이 없애고 불가시 경사로 설치하거나 전체를 동일 레벨로 하여 단이 없게 하는 방안 검토

<시설물 계획>

○ 분전함 덮개는 갈대를 형상화하는데 치중하지 말고 기능 위주의 튀지 않은 단순한 디자인 필요

○ 가로수 보호대는 기성품 보다는 나무의 형상에 맞춘 제품 설치 필요

□ 금천구 안양천 구간

<현황 분석>

○ 자연환경에 대한 학습콘텐츠, 문화 환경에 대한 콘텐츠가 고려되지 않은 점은 아쉬움. 추가적으로 이용문화와 함께 시설계획 검토

○ 하천 변 토지이용을 고려, 구간을 구분하여 구간별 성격을 부여한 후 선택과 집중 필요하며, 규모가 너무 커서 단계적 사업시행 계획 마련

○ 서부간선도로 지하화 사업에 따라 안양천과의 관계를 고려한 단면 제시 필요

<공간별 계획>

○ 제방산책로의 지속적인 연결성 확보

○ 교량 하부 등 구조물과의 관계를 고려한 활용방안 제시

○ 여러 차례의 주민참여 및 전문가 의견 수립 병행 필요

<야간경관 계획>

○ 야간환경에 이용하는 주민들의 안전 및 경관개선을 위한 전체적인 가이드라인을 세우는 것 필요

○ 각 조명 시설의 컬러사용은 쾌적한 야간환경을 고려하여 전체 야간 조명의 계획 중 집중과 선택 필요

○ 생태하천이므로 과한 조명시설은 자연생태에 영향을 끼칠 수 있고, 빛공해의 문제가 발생하지 않도록 보도, 자전거도로, 생태하천 주변의 조도나 색온도 계획 수립 필요

○ 천변의 녹지를 비춰주면서 조도확보를 위해 ‘공원등’은 세미컷 오프 스타일 사용 권장

<시설물 계획>

○ 보행자 계단 램프 시설개선은 내구성, 안전, 정교한 마감위주로 하고 색채사용이 과다하지 않도록 설계

○ 여러 가지 시설을 통합pole을 설치, 보행을 편하게 할 수 있도록 권장

Ⅲ		향후 계획

❍ ’19.09.  노해로 및 안양천 구간 경관사업 설계용역 중간보고회

❍ ’19.11.  노해로 및 안양천 구간 경관사업 설계용역 최종보고회

❍ ’19.12.  설계용역 완수(준공)

Ⅳ		행정 사항

❍ 자문의견서 설계 반영(도봉구 및 금천구 통지)

❍ 자문위원 수당 지급 : 750천원

- 150천원(2시간 이상)/1인 X 5명

- 예산과목: 도시관리과, 도시관리의 질적수준제고, 도시건축공동위원회 운영 등, 소외․낙후지역 도시경관개선, 일반운영비, 사무관리비

붙임  1. 자문위원 서명부 1부

2. 자문의견서(위원별) 1부

3. 보고자료(노해로 주변 및 안양천 구간 ) 각 1 부.  끝.