문서번호	원수관리과-1109
결재일자	2019.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종원		정임근	07/24 서대훈
협 조
	주무관			김대용

“상수도본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

「2020년 사업계획」

조류차단막 및 오일휀스 철거 · 설치사업 계획

2019.  7

「2020년 사업계획」

조류차단막 및 오일휀스 철거·설치공사 계획

취수탑 주변 정수처리에 지장을 초래하는 기름이나 조류 등 오염물질 유입을 억제하고 정수처리 피해를 최소하하기 위해 설치한 조류차단막 및 오일휀스를 장마전 철거하고, 장마 이후 재설치하여 시설물 관리에 만전을 기함

□ 근 거

○ 조류차단막 설치효과분석 및 관리계획 시달(수질65461-629/‘02.12.12.)

□ 시설현황

○ 취수탑 2개소(강북105만톤, 구의·뚝도125만톤)

- 규격 및 형식 : 25.7m × 9.8m× 2개소, 타원형

○ 조류차단막

- 규격 및 수량 : 25t×5m×5m, 길이 320m

○ 오일휀스

- 규격 및 수량 : 내수면용, 길이 400m

□ 추진계획

○ 사업명 : 조류차단막 및 오일휀스 철거·설치공사

○ 사업내용 : 취수원의 오염물질 유입을 억제하고 정수처리피해 최소화를 위해 설치된 조류차단막 및 오일휀스를 장마철 유실방지 및 유지관리 등을 위해 철거·설치

○ 소요예산 : 80,000천원

- 조류차단막 : 165천원/m × 320m = 52,800천원

- 오일휀스   :  68천원/m × 400m = 27,200천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,원수및취수비,수선유지교체비

□ 추진일정

○ 설계  : 2020. 5

○ 공사발주 및 계약 : 2020. 5월

○ 공사착공 및 사업시행 : 2020. 6월~11월

구 분	일정(예정)	공사규모
철 거	6월말~7월초	- 조류차단막(25t×5m×5m) : 320m 오일휀스(내수면용) : 400m
설 치	10월말~11월초

□ 기대효과

○ 장마 및 폭우시 협잡물 등으로 인한 취수 장애요인 사전 제거로 안정적인 취수환경을 조성과 조류차단막 및 오일휀스 유실방지

○ 장마 및 폭우가 예상되는 여름철 이후 조류차단막 및 오일휀스 재설치로 정수처리에 막대한 지장을 초래하는 조류, 맛.냄새물질, 사고로 인한 기름 유입 등을 차단