문서번호	화학시험과-355
결재일자	2019.8.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		화학시험과장		품질시험소장
최해철		代이명진		08/02 代김석태
협 조

자동원심추출장치 구매 검토

2019.07

서울특별시품질시험소

(화학시험과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

자동원심추출장치 구매 검토

AP함량 시험용제로 사용되는 발암성물질인 삼염화에틸렌으로부터 시험자 보호와 ‘15년 아스콘 시험 시방서 개정에 따른 시험량 증가에 따른 인력부족분 해소를 위해 자동원심 추출장치를 구매코자 함

Ⅰ		구매개요

구분	장비명	용도	구입(예정)년도	비고
신규	자동원심추출장치	아스콘 AP함량 측정	2020년도

구매대상

구매사유

발암성물질인 삼염화에틸렌으로부터 시험자 보호

- 자동원심 추출장치는 2중밀폐형 보호장치로 외부 누출 없음

- ’18년 아스콘 AP함량 시험방법 중 용제로 사용되는 염화메틸렌 용제   삭제로 삼염화에틸렌 사용 중

※ 염화메틸렌 삭제 사유 : 시험방법변경

시험시간 단축으로 시험인원 부족분 해소

- 인력 현황 : 시험량은 증가하나, 정원은 ‘14년부터 매년 1명씩 감소

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	2019
현원/정원	6/6	6/5	6/4	6/4	5/4	5/4

(단위:인)

- ’17년 현원 6명 → ’19년 현원 5명으로 감소

□ ’13년 소수직렬인 화공원 인사이동 이후 공업직으로 대체하여 전기직, 기계직이

화학시험 업무를 담당하여 조기 고충발령 빈발

- 정원도 ’15년부터 매년 1명씩 감소하여 현재 4명(화공4명)

- 시험량은 ’15년 아스콘 시험규정 강화된 이후 급증.

시험시간 단축에 따른 1회에서 2회 반복시험하여 시험 신뢰도 향상

- ’19년 아스콘 생산업체에서 현 아스콘 AP 시험방식(1회 시험) 민원제기

※ ’15년 시방서 개정으로 년간 약1,000건 1회 시험으로 성적서 발급

※ 최근 5년간 아스콘 시험실적

- 시험건수 증가원인 : 아스콘의 화학성분 시험규정 강화에 따른 시험증가(’15년                           시방서 개정)

□ 시험종목 : 아스콘 화학시험(AP함량, 체가름)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
건 수	366	901	931	1,017	990

□ 최근 4년 아스콘 시험 증가 현황 : ’14년 대비 ’18년 2.7배 증가

- 자동원심추출장치  건당 소요시간 : 2.5시간 소요

자동원심분리기 시험량 및 설치업체

자동원심추출장치 1대 시험량(2회 반복시험 시)

- 3건/일 × 4일/주 × 36주 = 432건/년 (주당 1일은 시험성적서 처리)

※아스콘시험은  4월~11월 에 집중됨

자동원심추출기 사용업체 및 실적

- 업체명 : 한국도로공사 도로교통연구원 품질시험센터

- 사용실적 : 100건/년(도로포장 확인시험용)

※한국도로공사는 건당 3회 반복시험 평균값으로 시험 신뢰도 향상

Ⅱ		기대효과

작업자 발암성물질로부터 보호

시험시간 단축으로 화학시험과 시험인원 부족분 해소

2회 반복시험으로 시험 신뢰도 향상

첨부 : 1.서울시 아스팔트 콘크리트 유지보수 시방서 1부.

2.아스팔트 함유량 시험방법(구,신) 2부.

3. 삼염화에티렌 MSDS 1부.  끝.