＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	배수지 항청소 퇴수량 산출 철저

1. 누수방지과-8155(2019.7.22.)호 및 누수방지과-4568(2019.4.23.)호「배수지 항청소시 퇴수용수 최적관리 추진방안」관련입니다.

2. 각종 수도사업 공사(급수공사, 누수복구공사, 송·배수관 정비공사, 물세척, 배수지 청소, 수계전환 등)시에 발생하는 퇴수량을 누락없이 철저히 산출하여 매월 15일까지 기일지켜 보고하여 주시고,

3. 특히, 배수지 항청소 퇴수량 산출시 중앙제어실에서 계측된 항청소 관련 유출밸브 차단시간대 퇴수수위를 기준으로 산출하여 주시기 바랍니다.(퇴수수위를 0.3m로 일괄기준해서 산출하지 말 것!)

☞ 배수지 항청소시 퇴수량  = 중앙제어실 유출밸브 차단시 퇴수 수위 × 배수지 항 단면적

※ 배수지 항청소량을 잘못 산출하여 보고한 사업소는 8월 보고시 소급하여 해당월 자료를 수정하여 주시기 바랍니다. (배수지 항청소 용수= 퇴수량+청소용수)

붙임 :  1. 상수도 공공용수 관리계획 (2019년 시행) 1부.

2. 세척수 산정 기준 1부.

3. 공공용수 사용현황(2019년 월보)양식  1부.

4. 공공용수 관리대장 양식1부.

5. 배수지 항청소시 퇴수용수 최적관리 추진방안 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	각 수도사업소 급수운영과, 시설관리과
주무관	김영일		누수방지과장	이용구		시설안전부장	08/05 이규상
협조자	주무관	차경호		주무관	이동욱		주무관	구경모
시행	누수방지과-8623	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1516	/전송	3146-1529	/	kimyoungil@seoul.go.kr	/	대시민공개