시설물 순찰점검 및 민원처리 일지 (구로구)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이창세	강병국	08/06 김정수
협 조
	주무관		이용호

문서번호 :	급수운영과-18003

2019.08.05.(월) 날씨:맑음

시설관리6급 이창세, 공업7급 주길석

연4회(4,7,9,12월) 안양천송수관로 양천구, 구로구 자체 합동 점검 – 2째주 시행

연2회(4, 9월) 배수지 항 청소 양천구, 구로구 합동 시물레이션 – 4째주 시행

관 로 순 찰
구분			구경(mm)			순 찰 내 용
A코스			D200~900mm			사업소-오리로-온수동,궁동-온수배수지-부일로-오류현수교(400mm/40m)-경인로-오류1.2동-고척로-고척1,2동-성아배수지-사업소
B코스			D200~900mm			사업소-안양천로-경인로-개봉1동-오류1동-서해안로-천왕동-오류2동-오류배수지-개봉로-개봉배수지-개봉2,3동-개봉로-사업소
C코스			D200~1500mm			사업소-공원로-구로5,4,3동-가리봉동-남부순환로-구로2,1동-경인로-신도림동-안양천(신정교~안양교)-경인로-사업소
▷ 순찰내용 : B코스						▷ 상시순찰		시설물(매설관로, 노출관로, 현수관로, 배수지, 가압장)
▷ 기타(집단누수 발생지역 등) :						▷
밸 브 류 및 밸브실 점검
구 분				계			제수변		공기변		퇴수변			신축관			소화전
				7,369			6,953		323		453			-			-
점 검		금 일		16			12		0		0			0			4
		누 계		2,826			2,252		180		216			1			166
적 출		금 일		1			0		0		0			0			0
		누 계		41			22		4		0			0			14
구 분		주 소(위치)							적 출 내 용					조치사항(비고)
적 출 내 역		구로구 남부순환로95길 44(개봉동 403-19)							맨홀 철개 파손 및 뚜껑 침하					-
		-							-					-
		-							-					-
구 분		주 소(위치)					성 명		전 화 번 호			민 원 내 용				조치사항(비고)
민 원 내 역							-		-			-				-
		-					-		-			-				-
		-					-		-			-				-
배수지 및 가압장 순찰
시 설 물 명(용량)										금일점검시설					적출 및 처리내용
배수지		온수,오류,개봉,성아(오류=120㎥, 온수.성아.개봉=500㎥)								-					-
가압장		온수,궁동,오류1.2,개봉,성아〖(0.9~1.55(㎥/분)〗
유관기관 및 공사현장 순찰 및 입회
구 분	공 사 명				위 치				현장감독(연락처)				적출사항,조치사항					비고
순 찰	-				-				-				-					-
	-				-				-				-					-
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록 ☆ 조치실적 - 금일 : 0건, 총누계 : 0