문서번호	기전과-4007
결재일자	2019.8.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
정희준		문준호	08/07 오준식
협조
	주무관		황상호

『2019년도』

터널‧지하차도 재난방송 수신성능 측정계획

2019. 8.

성동도로사업소

(기 전 과)

『2019년도』

터널‧지하차도 재난방송 수신성능 측정계획

유사시 대피장소로 활용되는 터널·지하차도의 FM 재난방송 설비에 대한 수신성능 측정을 실시하여 최상의 수신성능 확보 및 재난 발생 시 효율적인 대처를 기하고자 함.

Ⅰ		근 거

□ “도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼” : 년 1회이상 수신상태 성능

점검실시, 점검기관(한국전파진흥협회)

□ 도로터널 재난방송 수신환경 측정 및 결과제출 요청

(도로시설과-9000, 2019.7.25.)

Ⅱ		시설현황

연번	구 분	연장(박스)	재방송 설비	채널(CH)	비 고
1	금호터널	320M	1개소	FM 19	쌍 굴
2	응봉지하차도	210M	1개소	FM 19	단 굴
계			2개소	개소별 FM 19	3 굴

Ⅲ		추진계획

□ 대    상 : 금호터널, 응봉지하차도 FM 재난방송 장비

□ 일    정 : 2019. 8. ~ 2019. 10.

□ 측정기관 : 한국전파진흥협회(전파법 제66조2항에 의한 법정법인)

□ 방    법 : 터널·지하차도 FM 장비 성능측정 의뢰

□ 측정 주요내용

- 방송매체별(KBS, FM채널 등) RAPA 기술기준에 의한 성능측정

- GPS와 동기화하여 터널 진입전․내부․진출후 등 단계별 측정

- 중계장치 작동상태, 수신안테나 설치위치 등 적정여부 점검

- 기타 중계설비, 누설동축케이블 보수, 청소 등 개선방안 제시 등

□ 소요예산 : ************************

□ 지출방법 : 법인 결재계좌에 이체

□ 예산과목

- 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로터널 재난방송 중계설비유지보수, 시설비.

※ 측정 프로세스

터널 진입전		터널 내		터널 진출후		측정완료
․GPS 수신확인 ․측정장비 작동확인 ․전계강도 등 측정		․균일한 속도유지 (60~100km) ․전계강도 등 측정		․GPS 수신확인 ․전계강도 등 측정		․측정데이터 저장 ․수신 양호률 등 평가

<  측정 시스템  >

측정시스템(차량)	측정시스템(화면, 장비)

Ⅳ		세부 추진일정

□ 2019.9.03~9.20 : 터널·지하차도 FM 재난방송 수신성능 측정

□ 2019.9.23~9.27 : 수신성능 측정 결과 제출 및 보수조치

□ 2019. 9. 30      : 도로시설과 수신성능 측정 결과 보고

첨부 : 1. 전파법 1부.

2. 재난방송 중계설비 사전점검 일정 1부.

3. 견적서 1부.  끝.