문서번호	시설계획과-9221
결재일자	2019.8.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기반시설계획팀장	시설계획과장		도시계획국장
김성길	代김현정	代김현정		08/09 代최진석
협 조
	상임기획단장		김세신

서울특별시 도시계획위원회 상정(안)

［도시계획시설(도로, 방수설비) 민간투자사업 사전자문]

- 이수~과천간 복합터널 민간투자사업 -

2019. 8.

도시계획국

(시설계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

의안번호	제 호		자문사항
의 결 년 월 일	2019. 8. 21. (제 12 차)

도시계획시설(도로, 방수설비) 민간투자사업 사전자문(안)

- 위치 : 과천시 과천동(과천대로) ~ 동작구 동작동(동작대로)

- 내용 : 이수~과천간 복합터널 민간투자사업에 대한 적정성 사전 자문

서울특별시 도시계획위원회 자문

제 출 자	서울특별시장
제출년월일	2019. 8.

1. 의결주문

서울특별시 도시계획시설(도로, 방수설비) 민간투자사업 사전자문(안)에 관한 부의안건에 대하여 다음과 같이 의결한다.

1. 교통시설

가. 도로

- 도시계획시설(도로)결정 조서 및 사유서

· 도로 결정 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)
신설	대로	2	가	15~71	주간선 도로	5,403 (이수방향 :5,000, 과천방향 :5,803)	과천시 과천동 500-2	동작구 동작동 산30-3	자동차 전용도로 (지하 도로)	과천대로 동작대로, 사당역, 이수역		입체적 결정 도로, 철도, 하천, 전기공급설비, 공원 일부중복결정

· 결정 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
대로2-가	대로2-가	❍ 신설 폭원: 15~71m, 연장: 5,403m	❍ 동작대로의 교통을 해결하기 위한 도시계획시설(도로) 신설

- 입체적 도시계획시설(도로) 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	위치	구분	기정	변경	변경후	최초 결정일	비 고
신설		도로	과천시 과천동 산95-17 ~ 동작구 동작동 산29-3	길이	-	상행(이수):증)4,380m 하행(과천):증)5,260m	상행(이수):4,380m 하행(과천):5,260m	-	공기 정화시설 2개소 포함
				폭	-	증)15~71m	15~71m
				높이 (해수면기준)	-	증)+75m ~ -51m	+75m ~ -51m

· 결정 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
	도로	❍ 신설 - 길이 : 상행(이수): 4,380m, 하행(과천): 5,260m - 폭 : 15~71m - 높이(해수면기준) : +75m ~ -51m	❍ 동작대로의 교통 혼잡을 해결하기 위한 도시계획시설(도로) 신설

2. 방재시설

가. 방수설비

- 도시계획시설(방수설비)결정 조서 및 사유서

· 방수설비 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
신설	1	방수설비	서초구 방배동 438-39 ~ 동작구 동작동 326	-	증)59,767	59,767		입체적 결정 도로, 철도, 하천, 전기공급설비, 공원 일부중복결정

· 결정 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	방수설비	❍ 신설 면적: 59,767㎡	❍ 이수·사당지역의 유수 집중으로 인한 침수피해 방지를 위한 저류배수 터널 신설

- 입체적 도시계획시설(방수설비)결정 조서 및 사유서

구분	도면표시번호	시설명	위치	구분	기정	변경	변경후	최초 결정일	비 고
신설		방수 설비	서초구 방배동 2668 ~ 동작구 동작동 326	길이	-	증)3,843m	3,843m	-	수직구3개소 포함
				폭	-	증)15~43m	15~43m
				높이 (해수면기준)	-	증)-36m ~ -61m	-36m ~ -61m

· 결정 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
	방수설비	❍ 신설 - 길이 : 3,843m, - 폭 : 15~43m - 높이(해수면기준): -36m ~ -61m	❍ 이수·사당지역의 유수 집중으 인한 침수피해 방지를 위한 저류배수 터널 신설

2. 상정사유

***************************************************************************************************************

************************************************************

3. 도시계획 사항

◦ 도시계획시설 도로, 철도, 하천, 전기공급설비 등

*******************

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

5. 재원조달방안

◦ 총사업비 약 5,208억원(시비 2,669억원, 민간자본 2,539억원)

※ 불변가(2016. 2월기준)

6. 환경성 검토

○ 대심도 터널로 계획하여 시공 시 발파영향 최소화 및 운영 시 매연저감을 위한 공기정화시설 설치 등 저감대책을 수립하였으며, 전략 및 환경영향평가 결과를 반영하여 주변환경 영향을 최소화할 계획임

※ 전략환경영향평가 진행중(주민설명회 : ‘19.07.11~19(동작구 외 2개구, 과천시), 환경영향평가 시행 예정

○ 전구간 지하도로 계획으로 비오톱1등급 지역 저촉을 최소화하였으나, 수직방재소(1,691㎡) 및 유·출입부(동작IC, 226㎡) 일부 저촉구간은 금회 사전자문 수행 후 제3자 공고시 최소화 하는 방안을 수립토록 할 계획임

7. 교통성 검토

◦ 현재 동작대로는 장거리와 단거리 교통이 혼재되어 있으며, 과다한 신호교차로로 인한 교통혼잡이 매우 심각하여 교통 개선이 필요함

◦ 본 사업도로 건설시 장거리 교통량을 하부 지하도로로 45,600대/일 유입으로 상부 동작대로의 교통량이 현재 109,660대/일(v/c 1.19) ⇨ 84,840대/일(v/c 0.92)로 저감되어 교통 혼잡 해소가 가능할 것으로 판단되며, 향후 교통영향평가 결과를 반영하여 주변 교통영향을 최소화할 계획임

**********

**************************************************************************************************************************************************

▢ 위치도 및 항공사진

◦ 위 치 도

◦ 항공사진

▢ 도시계획시설(도로) 결정도

▢ 도시계획시설(방수설비) 결정도

붙임 : 보조자료 1부.  끝.