문서번호	정수과-9046
결재일자	2019.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
이경우		하은경	08/09 代하은경
협조	주무관		서홍교
	주무관		송만식

활성탄흡착지 역세척 공정개선 연구 추진계획

2019.8

암사아리수정수센터

(정 수 과)

활성탄흡착지 역세척 공정개선 연구 추진계획

활성탄지 역세척시 염소가 포함된 역세척을 통한 ********* 수질 안정화 운영 방안을 도출하는 연구과제를 수행하고자 함

□ 연구배경

○ 활성탄지 역세척시 활성탄 처리수 사용*****************

○ 염소가 투입된 역세척수를 사용하여 안전한 아리수 생산

□ 연구개요

○ 과제명 : 활성탄흡착지 역세척 공정개선 연구

○ 기  간 : ’19.1 ~ ’19.12.

○ 방  법 : 무염소 역세척 및 염소 역세척 시의 비교 실험

⇨ 염소 주입농도별 세척효과 분석

실험 대상지	활성탄지-1	활성탄지-2	활성탄지-3
역세척 방법	무염소	염소
염소투입량(mg/L)	0	5	10

○ 분석대상 및 항목

- 역세척 배출수 : 탁도, 총세균수

- 시동방수(처리수) : 탁도, 입자수, TOC, 냄새물질, THMs, 저온일반세균

- 입상활성탄 : 요오드흡착력, 메틸렌블루탈색력

○ 소요예산 : 20,000 천원

- 사용내용 : 실험에 필요한 시약, 초자 및 탁도측정장치(2대) 구매

- 예산과목 : 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비, 수질(자동)분석장지 유지관리

□ 향후계획

○ 비교실험 실시후 최적 운영 조건을 도출하여 수질개선을 위한 활성탄지 운영에 활용.  끝.