출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		박선희	08/13 안창수
협 조

명에 의하여 ************* 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019 .   8.   13.

보 고 자 :   직 주무관   성명 : 이경천

보       고       내       용

일 시

2019. 8. 12.(월) 13:00 ~ 16:30

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서***************

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
********	***	10	1	15	J19-320	누수감면

2. 검침자료

No	납기년월	고객번호	업종	가구수	당월
					코드	지침	사용량
1	2019-08-31	********	10	1	10	103	97
2	2019-06-30	********	10	1	51	6	833
3	2019-04-30	********	10	1	51	155	273
4	2019-02-28	********	10	1	10	4,420	121
5	2018-12-31	********	10	1	10	4,299	94
6	2018-10-31	********	10	1	10	4,205	129
7	2018-08-31	********	10	1	10	4,076	114
8	2018-06-30	********	10	1	10	3,962	89

3. 건물현황(사용실태)

○ 위 수전은 주상복합 건물로, 연면적 1,980㎡의 지하1층,지상3층 1개동의 건물을 사용하고 있음.

내용	4. 누수내용 ○ 위 수전은 누수진단민원(마당 노후관 수리)감액후 추가 누수에 대한 감액요청으로 아래사진과 같이 수도계량기에서 마당을지나 벽체로 연결되는 인입배관 노후로 누수가 발생하였으며, 2019.6.5. 파손된 배관을 교체하는 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수전 1년간 2개월 (정상)평균사용량이 106㎥이나, 19.6월납기분 검침량이 833㎥으로, 벽체로 연결되는 인입배관 노후로 인한 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 누수 전 (정상)4개월 평균사용량(107㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

외부 마당 벽체연결 인입배관 누수수리

따로붙임 : 누수수리 영수증 1부. 끝.