문서번호	교량안전과-14406
결재일자	2019.8.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
나용수		정준용	08/19 김종호
협조

『한강교량  일상유지보수공사(연간단가)-2공구』

가양대교 작업지시 검토보고

2019.  8.

교량안전과

(특수교량팀)

『한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구』

가양대교 작업지시 검토보고

가양대교 현장점검 결과 물리적 기능적 결함에 대한 적기보수로 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하고 시설물의 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

○ 2019년 가양대교 상반기 집중점검 결과 보고(교량안전과-11647호,07.02.)

□ 점검 결과

○ 교량 전구간에 소규모 교면포장 소성 변형, 거북등 균열로 부분손상, 신구포장 균열 발생으로 보수가 필요

○ 강재 방호벽 부식등 전체적인 현상 → 본교 방호벽 및 중분대는 단일 공사 중이며, 램프 구간은 별도 계획 수립 후 조치 필요

○ 일구구간 비둘기 배설물은 청소가 필요 하고, 교각 번호판 탈락으로 정비가 필요함

□ 조치 계획

○ 교량 전구간에 퍼져있는 소규모 포장 소성 변형을 보수 정비하고,

○ 비둘기 배설물, 교각 번호판, 담장이 넝쿨등 청소 요청하고자 함

○ 위 내용에 대하여 시민불편 해소와 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성를 위해 “한강교량 일상유지보수공사 (연간단가)-2공구”에 작업지시하여 조속 정비하고자 함

○ ******************

- 공 사 명 : 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구
- 공사기간 : `19.2.26~12.31

- 도 급 자 : ㈜재강건설 대표 윤재민

- 작업지시 내역

연번	공 종	세부 위치	규 격	수 량	작업방법		작업조건		비고
					인력	기계	주간	야간
1	아스팔트 절단, 깨기, 운반	본선 접속교 램프	야간 (t=50~75㎜)	277m 16.88㎡	○	○		●
2	소규모 도로 긴급복구 (침투식방수포함)		야간, 개소당 30㎡이하	211.0㎡		○		●
3	교각표지판설치	P16	200x150	1개소	○		●
4	안내문설치	MP7	600×900	1개소	○		●
5	청소	MP6	인력	80㎡	○		●
		MP20	인력	270㎡	○		●

○ 공사의 시급성을 감안 우선 작업지시하여 공사를 시행토록 하고 추후 신규 공종에 대하여는 협의단가로 설계변경 하여 정산 하고자 함

붙임 : 2019년 가양대교 상반기 집중점검 결과 보고서   1부.  끝.