문서번호	시설관리과-17646
결재일자	2019.8.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
김효수		08/20 고신석
협 조
	주무관		구본천

노후관 정비계획 보고

(당산동1가 71~55외 9개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  8.

시설관리과

노후관 정비계획 보고

명에 의거 문래동 수질사고 후속대책 관련, 최적의 관망 환경을 조성 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하기 위하여 노후 상수도관을 정비코자 아래와 같이 보고드림.

□ 노후관 현황

연번	위 치	관 종	구경(㎜)	연장(m)	비 고
계			80~250	720
1	영등포구 당산동1가 71~55	CIP	80	98
2	영등포구 도림동 250-20~254-5	CIP	200	94
3	영등포구 양평동4가 20-4	PVC	150	73
4	영등포구 양평동3가 97-2	CIP	150	49
5	영등포구 여의도동 42-1~41	CIP	80	39
6	영등포구 도림동 136-12~112-4	CIP	250	98
7	영등포구 도림동 81-6~85	CIP	250	103
8	영등포구 도림동 237-5~236-3	CIP	100	30
9	영등포구 도림동 133-2~133-11	CIP	250	68
10	영등포구 대림동 1050-29~1050-27	CIP	250	68

□ 보고내용

○ 상기 공사구간의 배급수관은 회주철관(CIP),PVC관으로 부설되어 있는 것으로 상수도지리정보시스템(GIS)에 표기되어 있으며,

○ 배급수관의 노후로 인하여 적수발생 및 계속적인 누수발생이 예상되어 유수율 증대에 지장을 초래하고 있어 시급히 노후관 정비공사를 하여야 할 실정임.

□ 조치계획

○ 관 노후에 따른 적수 및 누수발생이 우려되므로 도로굴착 승인 후 「영등포구 관내 상수도공사」 연간단가계약업체에 작업지시하여 노후 상수도관을 정비코자하며,

○ 유수율 증대와 상수도시설물 유지관리에 만전을 기 하고자 합니다.

- 공사개요 : D=80~250㎜, L=720m

붙임  공사위치도 1부.  끝.