청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	태양광 조명블럭을 활용한 불법주정차 해결 추진 계획

1. 관련근거

□ 사회혁신담당관-5246(2019.5.7.)호 『2019년 상반기 서울창의상 선정결과 알림』“창의제안 부문 우수상 수상”

□ 소방용수시설 및 비상소화장치 관리(소방재난업무가이드 재난대응행정편)

□ 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 및 비상소화장치의 설치 기준)

□ 소방기본법(제10조 / 소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 2019년 양천소방서 주요업무계획

2. 추진배경

□ 소방차 통행 곤란지역 불법 주 · 정차로 소화전 사용 어려움

□ 야간에 소화전 식별이 어려워 화재 발생 대응 긴급성 취약

□ 신속한 소방용수 확보를 통한 재산 및 인명피해 최소화

3. 소화전 현황

구 분	지하식	지상식	비고
합계	44,210	17,529
서울시전체	42,436	17,085
양천소방서	1,776	444	◦2018년-10개소 설치

4. 현실태 및 문제점

□ 지하식 맨홀(상수도 / 소화전) 식별 곤란

□ 불법 주 · 정차로 소화전 사용 곤란

□ 취약시간(야간 등)소화전 위치파악 곤란

5. 개선방안

□ 소화전 주변 태양광조명블럭 설치

❍ 태양광 충전으로 전기공급 불필요

❍ 주변환경과 조화 및 간단한 시공

- 전기 배선 필요없는 간단한 매립

❍ 자동 점등

❍ 충격 및 강도 탁월

태양광조명블럭 개요

태양광 조명블럭

□ 태양광 조명블럭 사진 및 제원

태양광 조명블럭 설치(예시)사진	태양광 조명블럭 제원

태양광 조명블럭 설치(예시)사진	태양광 조명블럭 제원
	◦ 한번 충전으로 12시간 이상 발광 ※ 맑은날 4시간 / 흐리거나 비오는날 8시간 충전 ◦ 알루미늄, 스테인레스 스틸, 강화유리 재질 ↳ 10톤이상의 충격에도 견딤 ◦ 방수등급 IP68 (완전방수) ◦ 전지 → 리튬(3.7V) 600mAh

□ 소화전 도색 및 태양광조명블럭 비교

구 분	소화전 도색	태양광 조명블럭
위치 및 식별	◦ 야간 등 식별곤란 - 상하수도 맨홀과 구분이 안됨	◦야간 시각적효과 극대화 - 한번 충전으로 12시간 지속

6. 사업개요

□ 건    명 : 불법 주·정차, 대책은 없나? 태양광 블록 소화전 해결!

□ 대    상 : 10개소 (붙임1 참조)

□ 소요예산 : *****************

□ 예산항목 : 소방용수시설 설치 및 보수 / 사무관리비(201-01)

□ 집행방법 : 재난관리과 신용카드 결제 후 전용계좌 입금조치

□ 계약업체 : 대호산업개발************************

□ 공사기간 : 착공일로부터 30일 이내

□ 감독자(검수자) ：대응총괄팀장 박광철, 소방용수담당 이우득

7. 향후계획 및 기대효과

□ 태양광 블록 효율성 검토 후 확대 시행 추진

□ 야간에 운전자가 소화전이 쉽게 눈에 띄어 불법주·정차 예방

□ 소방차 긴급통행이 가능하여 골든타임 확보와 대형화재발생 방지

붙임  1. 위치표시 대상 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 각 1부.

4. 사업자등록증 1부.

5. 지하식소화전 위치표시 시방서 1부.  끝.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

담당자							이우득			대응총괄팀장					박광철					재난관리과장					08/23 김선기
협조자
시행			재난관리과-4929									(						)		접수											(						)
우	04405					양천구 목동서로 180 2층 재난관리과															/
전화		02)6981-8643						/전송			02)2652-2286					/	deuck81@seoul.go.kr												/	부분공개(6)