문서번호	정수과-6255
결재일자	2019.8.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이완표		김효상	08/26 김중영
협 조
	주무관			이승제
	주무관			이준호

여과지 보충용 여과사 구매 계획

2019. 8

뚝도아리수정수센터

여과지 보충용 여과사 구매 계획

여과지에 사용중인 여과사 유출량을 보사하여 여과지 최적관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

○ 상수도시설기준 유지관리 매뉴얼

- 급속여과지 점검요령(모래층 두께의 10% 감소시 보충)

○ 여과지,정수지 운영관리 ISO 지침서(뚝도-I-707-2)

- 보사대상: 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm 이하

□ 시설 현황

◯ 규격 및 여재구성

구 분		#1 여과지	#2 여과지
시설 구조	지수	12지	12지
	여과지 규격	W10m × L14.1m	W9.6m × L14.6m
	여과 면적	141㎡	140.2㎡
여재 구성 (모래 단층)	균등계수	모래: ≤1.4	모래: ≤1.4
	비중	2.63	2.63
	여층 깊이	160 ㎝	160 ㎝
	유효경(De)	1.1±0.1	1.1±0.1

◯ 여과지 평면도 및 단면도

계열	평 면 도
#1
#2

□ 여과사 구매예정 현황

◯ 조사일시 : 2019. 07. 29 (7월 여과사층 조사보고)

◯ 보사량 산정

- 보사기준 : 사층관리기준 미달 여과지를 대상으로 160㎝ 기준으로 보사

- 보사량 산정

․#1계열 : 사층관리기준 미달 여과지 없음

․#2계열 : 사층관리기준 미달 여과지 1면(2-3지 우면 143㎝)

․보사량 : 12㎥(18톤) ≒ 0.17m × 70.1㎡/m (17㎝ 보사)

※ 사층관리기준은 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm 이하

◯ 구매 예정량 : 12㎥(18톤)

◯ 여과사 규격

항 목	여 과 사
규 격	KWWA F100
외 관	불순물이 적고 단단 균등할 것
유 효 경	1.1mm± 0.10
균 등 계 수	1.4이하
최 대 경	2.0mm 이하
최 소 경	0.3mm 이상
비 중	2.55 ~ 2.65 범위
강 열 감 량	0.75% 이하
마 모 율	3% 이하
세 척 탁 도	30NTU 이하
염 산 가 용 율	3.5% 이하
겉 모 양	석영질이 많고 견고하고 균일한 자연규사로서 먼지, 점토질등 불순물이 적고 납작하거나 약한 모래가 적어야 한다.

□ 여과사 구매 계획

◯ 구매 예정일 : 2019. 09월

◯ 소요예산

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설 유지보수,

수선유지교체비, 수선유지비

- 소요예산 금액 : 4,950천원

◯ 구매방법 : 수의계약

- 관련근거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령」

제25조 제1항 제5호 나목 (소액)

- 대상업체 :「광업법」제38조 및 제42조의 규정에 의한 규사광업권 및

채굴계획인가를 득한 업체

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

붙임 2. 견적서 2매.

붙임 3. 2019년 7월 여과사층 조사보고 1부. 끝.