청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	양천셀프주유소
(경유)
제 목	위험물취급소 완공검사필증 교부[양천셀프 주유소)]

1. 민원접수-2646(2019.08.27.)호 『위험물 취급소 전부 완공검사신청서』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물 취급소 완공검사신청서는 위험물안전관리법 제6조1항 및 같은법 시행규칙 제6조와 관련 다음과 같이 적정수리 되었음을 통보합니다.

가. 대 상 명 : *******

나. 설치장소 : **************************

다. 설 치 자 : ******************************

라. 제조소등 구분 : 주유 취급소

마. 확인결과 : 적합

바. 변경허가내용

주유사무실 위치변경(철거 후 재건축)

주입구/통기관 위치변경 및 재설치

기계식세차장 설치(신규)

고정주유설비(2복식) 1기 철거

주유배관 교체(전면)

지하탱크 유종변경(등유→고급휘발유) 12,000ℓ(2기)

주유취급소 담 위치변경

아일랜드 철거 및 재 시공

주유취급소 부지면적 축소 ( 1,282.00㎡ → 729㎡)

기존 담 재 사용

건축면적 변경

내용	변경전	변경후	비고
부지면적	729㎡	729㎡	변동사항 없음
연면적	622.27㎡	145.35㎡	476.92㎡ (타이어뱅크,주유사무실 부지 제외)
건축면적	255.97㎡	107.1㎡	148.87㎡ (타이어뱅크,주유사무실 제외)
캐노피	64㎡	49.6㎡	-14.4㎡ (수평투영면적 제측정)

-허가번호 : 제31-0207-190826호(2019.8.26.)

-완공번호 : 제31-0207-190829호(2019.8.29.)

<<완공검사필증 교부 안내사항>>

1.교부일자 : 2019년 8월 29일

2.안내사항

- 위험물안전관리법 시행령 제15조 규정에 의하여 예방규정 작성대상에 해당하는 경우에는 같은법 시행규칙 제63조 제1항의 규정에 의거 예방규정을 작성 소방서장에게 제출한 후 위험물을 저장 취급하여야 합니다.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

붙 임 1. 위험물취급소 완공검사필증 1부.

2. 부조리예방 안내문 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	조규영		위험물안전팀장	임현보		예방과장	08/29 강경철
협조자
시행	예방과-14125	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축