문서번호	급수운영과-16502
결재일자	2019.8.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김태승		류태현	08/30 이성환
협조

『중블록 유수율 편차해소 추진계획에 따른』

수전내역 검토 보고(금천3 중블록)

2018. 8.

남부수도사업소

(급수운영과)

『중블록 유수율 편차해소 추진계획에 따른』

수전내역 검토보고(금천3 중블록)

유수율 과소 지역의 효율적인 유수율 관리를 위해 금천3 중블록 급수구역 수전에 대해 현황을 조사하고 결과를 보고드림.

□ 추진 근거

○ 요금과-20308(2019. 8. 14.)호 『중블록 유수율 편차해소 추진계획 제출』

□ 금천3 중블록 급수구역 현황

○ 수    계: ***************************

○ 공급구역: 금천구 독산동, 시흥동 일대

○ 총수전수: ***********************

○ 유수율 현황(상반기 누계): ******

구 분	공급량(㎥)	조정량(㎥)	유수율(%)
2019년	*********	*********	*****

<상반기 누계>                                               (단위: 천㎥, %)

○ 특이사항

- 단독, 연립주택 밀집지역으로 신축건물(다세대, 도시형등) 증가하는 추세임

○ 금천3 중블록(1/15000)

****

□ 금천3 중블록 수전검토 결과

○ 현재 9,794개 수전이 등록되어 있으며, 수전대사작업 결과 63개소(30mm*3개소,         25mm*6개소, 20mm*7개소, 15mm*47개소)의 수전지역 범위가 확대됨

○ 세부 수전 변경내역(붙임문서 참조)

연번	변경 전 ․ 후 중블록			변경된 수전수
1	금천2 중블록	➡	금천3 중블록	63

- 변경조치 해야 할 수전수: 63건

□ 처리 계획

○ 중블록 수전대사 결과 상이하게 입력된 63건의 중블록 코드를 수전관리 부서에 통보하고 정정토록 하여 효과적인 유수율 관리에 최선을 다하고자 함.

□ 향후 계획

○ 수계변경 수전내역 변경 등록 후의 유수율 추이 주시.

○ 경계밸브 개 · 폐 여부 확인을 통한 블록 경계 고립 확인.

○ 지속적인 누수탐지 실시.

붙임 : 수계변경 수전내역(금천3 중블록) 1부.  끝.