문서번호	시설보수과-4831
결재일자	2019.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		임준빈	08/30 이성재
협 조
	주무관			이석근
	주무관			박정우

『노후 차집관로 시설물 유지보수공사』 작업지시[7차] 보고

2019. 08.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『노후 차집관로시설물 유지보수공사』

작업지시[7차] 보고

시설물 점검시(자체점검 및 민원) 적출된 조치사항에 대하여 『노후 차집관로 시설물 유지보수공사(연간단가)』7차 작업지시 계획을 보고 드림.

사업개요

❍ 공 사 명 : 2019년 중랑물새생센터 노후차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2019.04.22~2019.12.31

❍ 도 급 자 : ㈜뉴램건설 대표 한 영 의

❍ 공 사 비 : 511,522,270원

❍ 공사개요 : 우수토실 개량 8개소, 사각맨홀교체 8개소, 원형맨홀교체 20개소     차집관로 세굴보수 L=300m, 기타 차집관로 유지보수공사

누수․파손 시설물 적출사항 현황 및 조치 사항

구분	위 치	적 출 사 항	조 치 계 획	비 고
1	묵동천 좌안	묵동교 하류 200m지점 차집관로 맨홀불량 및 맨홀주변에 세굴이 진행되고 있음	세굴원인 파악 후 관로 보수하고 맨홀 재설치 및 철개 교체	자체점검 중랑구 요청
2	묵동교 우안	묵동교 상류 150m지점 맨홀 주변 파손 및 맨홀 불량	맨홀 재 설치 및 철개 교 체 후 주변 포장 보수	자체점검
3	묵동천 우안	묵동천 우안 종점 차집관로 수문수위조절 밸브 작동불량	밸브 하부를 굴착하여 원인을 찾아 보수 조치	자체점검
4	묵동천 공릉펌프장	펌프장 복개 상부 그레이팅 파손(1.0×1.0m)×10개소)	스크린을 교체(10개)하여 안전사고 예방	자체점검

구분	위 치	적 출 사 항	조 치 계 획	비 고
5	묵동천 좌안	묵동교 신내교량 30m지점 차집관로 맨홀불량 및 맨홀주변에 포장파손	맨홀 재설치 및 주변 포장 정리	순찰반 자체점검
6	우이천 우안	번창교 밑 우수토실 월류	흡수차 긴급 출동 통수 조치	자체점검
7	우이천 우안	수유교 밑 맨홀 월류	흡수차 긴급 출동 통수 조치	자체점검
8	묵동천 우안	목동교상류150m지점	흡수차 긴급 출동 통수 조치	자체점검
9	묵동천 우안	묵동천 관로 종점	흡수차 긴급 출동 통수 조치	자체점검

조치의견

❍ 위 적출 및 조치사항에 대하여는 정비가 시급한 실정으로 기 계약되어 있는     『노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)』업체에 작업지시하여 시공토록하고  시공 물량 및 공종에 대하여는 추후 설계변경시 반영 정산처리 하고자 함.

붙  임 : 1. 7차 작업지시서(노후 차집관로시설물 유지보수공사) 1부.

2. 7차 작업지시관련 현황 및 위치도  2부.  끝.