문서번호	계측관리과-8053
결재일자	2019.9.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
지장환		김상동	09/02 조두업
협 조
	주무관			최병석
	주무관			박시현
	주무관			박철호
	주무관			홍원기

벽체형 보온재 구매‧설치 계획

2019. 9.

요금관리부

(계측관리과)

벽체형 보온재 구매‧설치 계획

수도계량기 동파예방을 위한 벽체형 보온재 구매․설치를 통하여 동절기 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 수도계량기함 유형 및 보온상태 조사결과 보고

(계측관리과-6344호, ’19. 7. 10.)

○ 보온재 설치대상 소요량 제출 요청

(계측관리과-6334호, ’19. 7. 10.)

□ 추진방향

○ 수도계량기함에 보온재가 미설치된 수용가 우선 설치

- 최근 동파 수용가 중 보온재가 미설치된 계량기함에 우선설치

- 사업소에서 추가조사로 동파에 취약한 수용가에 보온재 설치

○ 동파 발생한 계량기에 보온재가 없는 경우 보온재 설치

- 시설공단에 계량기 자체 보온재를 배부하여 동파계량기 교체 시 보온재가 없는 수용가에 한해 계량기 자체 보온재 설치

○ 규격별 맞춤형 PE 보온재 설치로 보온성능 확보

- 계량기함 규격을 고려하여 계량기 자체 보온재와 벽체형 PE보온재 설치로 보온성능 확보

구 분	벽체형 계량기함 PE보온재	계량기 자체 보온재
사 진

□ 구매계획

○ 품    목 : 벽체형 계량기함 PE보온재 및 계량기 자체 보온재

○ 구매수량 : 25,000개(사업소별 조사수량 반영하여 구매수량 확정)

(단위 : 개)

사업소명	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	공단
합 계	25,000	10,000	1,600	2,800	2,600	1,900	1,700	2,300	1,300	800
벽체형 PE보온재	14,000	5,000	1,600	1,400	2,600	1,900	300	800	400	-
계량기자체보온재	11,000	5,000	-	1,400	-	-	1,400	1,500	900	800

소요예산(백만원)	396	154	32	43	50	37	21	32	18	9

○ 구매방법 : 조달구매(수도사업소별 시행)

※ 동파계량기 교체 시 사용할 보온재는 계측관리과에서 구매 후 공단에 배부

○ 소요예산 : 396백만 원(조달수수료 0.54% 포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기교체, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 추진일정

○ 구매예산 재배정(요금관리부→수도사업소)     : '19.9.

○ PE보온재 구매‧설치 완료(수도사업소)       : '19.10.31.까지

□ 행정사항

○ 요금관리부(계측관리과) : 구매방침 수립, 설치현장 점검

○ 수도사업소(현장민원과) : 벽체형 보온재 구매․설치 후 결과 제출

○ 시설공단(상수도지원처) : 동파계량기 교체 결과 제출 시 보온재 설치 수용가 제출

붙임  1. 계량기함 유형 및 보온상태 조사결과 보고   1부.

2. ’19년도 보온재 수요조사 결과              1부.

3. 보온재 설치결과 제출 양식(사업소·공단) 각 1부.  끝.