＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 상반기 배수지 퇴수용수 추진실적 및 협조 요청

1. 『배수지 항 청소 퇴수용수 최적관리 개선방안』에 의거‘19년 상반기 추진실적을     알려 드리며‘19년 하반기 배수지 퇴수용수 절감에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 19년 상반기 추진실적: 전년(하반기) 대비 21% 절감(퇴수수위0.82M→0.65M)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
항 수	216	38	40	30	16	17	47	20	8
용 량(천㎥)	2,220	167	470	404	282	193	386	247	71
‘18년하반기 수위(M)	0.82	0.80	0.78	0.83	1.22	0.56	0.91	0.54	0.85
‘19년상반기 수위(M)	0.65	0.70	0.64	0.80	0.59	0.46	0.69	0.52	0.66
증․감 차	△0.17	△0.10	△0.14	△0.02	△0.63	△0.1	△0.23	△0.02	△0.19
절 감 량	△78,469	△3,259	△12,956	△1,908	△35,382	△3,710	△17,457	△1,070	△2,727

나.‘19년 하반기 배수지 퇴수용수 최적관리 협조사항

- 수도사업소 배수지 담당은 청소용역 착공전 세부추진 계획을 수립하고            청소 관계자간 회의를 실시하여 업무에 대한 의견통일 등 사전준비 철저

- 4만톤 이상 배수지 유출량은 일일 시간당 최소/최대 3 ~ 4배로 안정적인         배수지 퇴수수위 확보를 위해 퇴수시간은 유출량이 적은시간대 활용 권장

※ 상반기는 유출량이 많은 주간시간대 활용이 많음

- 자연수+올림터 혼합 배수지는 자연유출 밸브 차단 후 2차 배수지 가압용         펌프를 최대한 활용하여 퇴수수위 최대한 0.3M 확보

-‘19년 하반기 배수지 청소는 퇴수용수 최적관리 개선방안을 활용하여 퇴수량

을 절감하고 2020년 상반기부터 배수지별 맞춤형 퇴수수위 추진(예정)

붙임 : 1. 2019년 상반기 배수지 퇴수용수 추진실적 방침서 1부.

2. 2019년 상반기 배수지 항별 퇴수수위 집계표 1부.

3. 2019년 유수율 향상 추진사업 평가 매뉴얼(수도사업 용수관리)  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	사업소(급수운영과,시설관리과)
★주무관	차경호		누수방지과장	09/02 이용구
협조자	주무관	김영일		주무관	이승현
시행	누수방지과-9639	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	부분공개(5)