문서번호	시설보수과-2516
결재일자	2019.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
하지훈	이호복	조선행	09/10 이철범
협 조

제13호 태풍 링링 피해 및 조치상황 보고

2019. 09.

난지물재생센터

(시설보수과)

제13호 태풍 링링 피해 및 조치상황 보고

2019. 9. 7. (토) 제13호 태풍 링링(LINGLING)에 의한 피해상황 및 조치현황을 보고드림

□ 태풍현황

○ 태풍명: 제13호 태풍 링링(LINGLING)

※ 링링은 홍콩에서 제출한 이름으로 소녀의 애칭임

○ 규모: 중형, 중심기압 940hPa, 최대풍속 47m/s, 강풍반경 370km, 이동속도 약40km/h

○ 태풍진행경과

- 9. 2. 오전 9시: 필리핀 마닐라 동쪽 약 560km 부근 해상 발생

- 9. 7. 오전 6시: 목포시 서쪽 140km 부근 해상 통과, 최대풍속 39m/s

※ 전남 신안군 흑산도 순간 최대풍속 54.4m/s 기록

- 9. 7. 오후 2시: 서울 서북쪽 110km 통과, 최대풍속 35m/s(서울 최대 근접)

- 9. 7. 오후 3시: 북한 황해남도 해주시 상륙, 최대풍속 35m/s

- 9. 8. 오전 9시: 러시아 블라디보스톡 북쪽 약437km 부근 온대저기압 변질

태풍진행경로

□ 조치 사항

○ 공사 중지 지시: 2019. 9. 6. (금) 10시

- 진행중인 모든 공사를 중지하고 태풍 대비 점검 및 작업지시

○ 사전 순찰 실시

- 순찰자: 시설보수과장 조선행 외 7명

- 일시: 2019. 9. 6. (금) 10시~16시

- 내용: 야외 적치물 유무 확인, 공사진행 중지 확인, 기타 취약 시설물 확인

- 대상: 센터 및 유입펌프장 시설물

○ 재해대책 2단계 발령에 따른 비상근무 실시

- 태풍경보 발령: 9. 7. (토) 07:00 ~ 23:00

- 비상근무 실시

· 비상근무자: 시설보수과 방재안전6 최기문, 전기6 최승호, 방재안전7 하지훈

· 근무내용: 피해내용 접수 및 관련 비상조치 실시 (수방근무일지 참고)

□ 피해상황

<난지물재생센터> (총 5건)

- 슬러지건조시설 1층 셔터덮개 파손

- 지러이사육장 급수설비 비닐하우스 덮개손상

- 소각시설 협잡물반입장 스피드도어 파손

- 음식물처리장 안전휀스 3개 전도

- 센터 수목 약 60그루 전도

<유입펌프장> (총 5건)

- 1, 2처리장 돔 장비반입구 2개 이탈·파손

- 1, 2처리장 호퍼실 벽체 패널 이탈·파손: 大 87개, 小우 9개

· 1처리장: 大 60개, 小우 9개

(우측면 28개, 정면 2개, 좌측면 29개, 후면 1개, 우측면 상단 小9개)

· 2처리장: 大 27개

(우측면 3개, 좌측면 24개)

- 1처리장 호퍼실 셔터 1개

- 2처리장 복도 창문 1개 파손

- 수목 2그루 전도

□ 향후계획

○ 응급복구 실시

<난지물재생센터>

- 슬러지건조시설 및 음식물처리장 외 4건, 9월 중 즉시 보수조치 예정

- 센터 전도 수목 정리 및 도로복구 실시 : 시설보수과 김두중 외 녹지 기간제 5명

· 2019. 9. 8.(토) 긴급작업 실시, 25일 복구완료 예정

<유입펌프장>

- 유입펌프장 1, 2처리장 장비 반입구 정비: 현장근무자 자체 정비

· 2019. 9. 9.(월) 작업 진행 중, 크레인 지원(시설보수과 이명호)

○ 피해상황 상세 조사

- 유입펌프장 호퍼실 벽체 파손 규모 조사 및 정비 물량 산출

· 2019. 9. 9.(월) 전문업체 현장 방문 조사

○ 피해시설 정비

- 유입펌프장 호퍼실 벽체 정비공사 실시

○ 추가 피해현황 조사하여 피해시설 등 즉각 복구

붙임 : 현장사진 1부. 끝.