문서번호	공공재생과-9799
결재일자	2019.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공재생사업팀장	공공재생과장
조선휘		윤재원	09/10 이동일
협조

전문가 자문 결과 보고

[ 삼양동 구릉지 일대 이동편의 개선사업 기본및실시설계]

2019. 9.

도시재생실

[공공재생과]

삼양동 구릉지 일대 이동편의 개선사업 기본및실시설계

전문가 자문 결과보고

삼양동 구릉지 일대 이동편의 개선사업 기본및실시설계 학부모 설명회 관련 요구사항에 대한 대안 검토를 위한 전문가 자문 시행 결과 보고임

□ 개요

○ 일    시 : 2019. 9. 3. (화) 14:00

○ 장    소 : 시청 본관 11층 공공재생과

○ 참    석 (  7 명)

- 구조 차철준 백양엔지니어링 사장, 토질 오해진 ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 부사장, 시공 김종대 대신이엔지(주) 사장

- 공공재생과장, 공공재생사업팀장

- 용역사 서우엔지니어링

□ 주요 자문 안건

○ 기본계획 대안 검토

- 구조물, 가시설등 시공방법 등 대안 검토보고

- 수직형엘리베이터 및 보행테크아치교 검토

□ 자문회의결과

○ 공통 의견 (구조, 시공, 토질및기초)

- 지반 특성에 따라 비교안이 달라질 수 있으므로 지반조사 선행

- 지반조사 결과를 토대로 시공성을 판단하는 것이 타당함

- 지층상태를 파악할 수 있는 지반조사가 선행되어야 할 것으로 판단됨

○ 구조분야 의견 (차철준 위원 )

- 교량으로 할 경우 교각 개수 최소화 단순교 안 우선 검토요

- ILM 공법 적용시 제작장을 종점부에 설치하여야 압출이 가능하고 제작장 및 압출장비 설치에 따른 공사비 증가

- 교각 여러개 인 경우 말뚝기초 석축 보강(옹벽등) 하는 안 검토요망

○ 시공분야 의견 (김종대위원 )

- 권장안인 비교1안이 지반조사결과 채택이 불가능한 경우 비교2안을 긍정적으로 검토할 필요성이 있다고 판단됨.

- 기존석축의 안전성 관계는 철거후 재시공하는 방법과 주택인접 석축은 철거하고 하부 지중구조물 보강용 옹벽으로 재설치하는 것이 경제성이 개선될 수도 있을 것임

○ 토질및기초 분야 (오해진 위원)

- 기본계획안(개착공법) 흙막이 말뚝 천공을 위한 작업공간 부족,  Earth Anchor 시공시 사유지 침범은 허가 사항, 기존 인접 노후 건물 안정성 검토 필요

- 비교1안(지중옹벽 구축공법) 기본계획안과 동일하며 지중옹벽 굴착시 사면안정성 검토 필요

- 비교2안(수직형 E/L + 보행육교) 단일 현장타설 말뚝(직경 2M이상) 시공장비 작업공간이 부족하며 진동 소음 민원 발생

- 비교3안(수직형 E/L + Arch 보행육교) 비교2안과 동일하며 Arch교 E/L와 별도로 교대를 설치해야 할 것으로 판단됨

- 종점부 정류장 접근계획은 지상연결이 지하연결 보다 합리적인 것으로 판단됨

- 대안공법으로 기본계획안(개착공법)에서 E/L를 지상으로 설치하 흙막이 공법과 지반굴착을 최소화 하는 방법을 검토 요망

○ 종합의견

- 자문 결과 반영하여 기본 및 실시설계 추진

□ 행정사항

○ 자문료 지급 : 총 30만원

- 자문료 1인 당 10만원

- 자문위원 : 백양엔지니어링 차철준,㈜제일엔지니어링종합건축사사무소  오해진, 대신이엔지(주) 김종대

- 예산과목 : (균형발전 특별회계) 도시재생실 공공재생과, 공공재생 계획 수립, 교통인프라 확충, 시가지권역 구릉지 일대 교통편의 개선사업, 사무관리비

□ 향후계획

○ `19. 9. 10. 관계기관 합동 회의 개최 예정

○ `19. 9. 24. 미양초교 신임교장 면담예정

붙임 :  1. 자문자료 1부.

2. 자문의견서 1부.

3. 참석자 서명부 1부. 끝.