＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	풍납취수장 시설물 자체 점검 계획

풍납취수장 안정적 운영을 위해 분야별(시설,기계,전기,통신) 시설물 자체 점검을 정례화하여 취수설비의 안전성 및 신뢰성을 제고하고자 합니다.

□ 풍납취수장 자체 점검 계획(매 월)

구 분	점검사항	점 검 일	담 당 자
기 계	송수펌프, 진공펌프, 밸브, 배관 및 기타 등등	첫째주 (수)	강병훈(기계6) 정성호(기계7) 이정희(기계9)
전기.통신.제어	수배전반, 변압기, 계전기, CCTV, 제어반 및 기타 등등	둘째주 (화)	양묘식(전기6) 함진각(전기6) 박진이(전기9)
시 설	취수구, 펌프실 시설물 건축물 상태 및 기타 등등	셋째주 (화)	김진수(토목6) 박성택(토목7) 반건모(토목8)
※ 점검방법 : 정수시설과장과 담담자가 유관 점검하고 필요 시 정밀점검

. 끝.

주무관	함진각		정수시설과장	10/02 유영춘
협조자	주무관	김진수		주무관	양묘식		주무관	강병훈
시행	정수시설과-9336	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/
전화	02-3146-5674	/전송	02-3146-5697	/	jgham63@seoul.go.kr	/	대시민공개