전기설비 월간점검일지

문서번호 :	정수시설과-6230	결재	주무관	주무관	정수시설과장
결재일자 :	2019.10.4.
			심성환	지동성	10/04 남효돈
수 신 처 :	내부결재

설비명 : 광암정수장 주변전 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	**********************	발전전압/용량	*****************		태양광		㎾
점검일자	2019. 9. 30.(월)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

특고압설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	고 압 설 비/ 저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
******	○					****	○				8	***** *******	A	****	****
****	○				2	********	○				1		B	****	****
****	○				2	****	○				4		C	****	****
***	○				2	****	○				2
													N
****	○				2	***	○				1
												***** *******	A	***	****
********	○				1
													B	***	****
***	○				2								C	***	****
													N
												역률	****
												TR온도	******

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 정수장 밸브 전원위치 확인 및 분전반 점검 (9/3∼9/6)

- 태풍 및 집중호우에 따른 누수점검 (9/5,9/6)

- 스마트 시설물 점검 및 관리 (9/10,9/18)

- 비상발전기 무부하 운전 및 점검 (9/10,9/25)

- 전기안전진단 업체 전기설비 안전진단 활선점검 실시 – 열화상촬영, 정류기 점검, 전력품질분석 (9/18)

▶ 점검자 : 동양티피티 김명재 과장 외 3명

- 전기안전진단 업체 전기설비 안전진단 정전점검 실시 – 계전기 시험, 절연/접지 저항측정, 비상발전기 점검 (9/26)

▶ 점검자 : 동양티피티 이승무 이사 외 21명

- 한전 전원 감북D/L(상용)에서 명일D/L(예비)로 교체 수전 (9/26)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 고도처리설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2019. 9. 30.(월)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	********	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				8	********	○				1		B	***	****
*****	○				8	********	○				1		C	***	****
********	○				1	********	○				1		N
****	○				3	********	○				1	역률	***
****	○				1	********	○				1	TR온도	*****
****	○				2	******	○				1
						******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				3
						********	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 정수장 밸브 전원위치 확인 및 분전반 점검 (9/3∼9/6)

- 태풍 및 집중호우에 따른 누수점검 (9/5,9/6)

- 스마트 시설물 점검 및 관리 (9/10, 9/18)

- 전기안전진단 업체 전기설비 안전진단 활선점검 실시 – 열화상촬영, 정류기 점검, 전력품질분석 (9/18)

▶ 점검자 : 동양티피티 김명재 과장 외 3명

- 전기안전진단 업체 전기설비 안전진단 정전점검 실시 – 계전기 시험, 절연/접지 저항측정, 수배전반청소 (9/26)

▶ 점검자 : 동양티피티 이승무 이사 외 21명

- AHV-TR2(예비) 변압기 디지털 온도계 교체 (9/26)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 관리본관 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2019. 9. 30.(월)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	***
****	○				4	*******	○				1		B	***	****
*****	○				4	*******	○				3		C	***	***
***	○				1	*******	○				1		N
****	○				1	********	○				1	역률	***
****	○				3	*****	○				1	TR온도	*****
*****	○				1	*****	○				1
						******	○				1
						******	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 정수장 밸브 전원위치 확인 및 분전반 점검 (9/3∼9/6)

- 태풍 및 집중호우에 따른 누수점검 (9/5,9/6)

- 스마트 시설물 점검 및 관리 (9/10,9/18)

- 사여과지 수전실 바닥 청소 (9/17)

- 전기안전진단 업체 전기설비 안전진단 활선점검 실시 – 열화상촬영, 정류기 점검, 전력품질분석 (9/18)

▶ 점검자 : 동양티피티 김명재 과장 외 3명

- 전기안전진단 업체 전기설비 안전진단 정전점검 실시 – 계전기 시험, 절연/접지 저항측정, 수배전반청소 (9/26)

▶ 점검자 : 동양티피티 이승무 이사 외 21명

- GHV-TR2(예비) 변압기 디지털 온도계 교체 (9/26)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 전염소투입 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		******
점검일자	2019. 9. 30.(월)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				2	*******	○				1		B	***	****
*****	○				2	*******	○				1		C	***	****
***	○				1								N
****	○				1							역률	****
****	○				1							TR 온도	******
*****	○				1
*****	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 정수장 밸브 전원위치 확인 및 분전반 점검 (9/3∼9/6)

- 태풍 및 집중호우에 따른 누수점검 (9/5,9/6)

- 스마트 시설물 점검 및 관리 (9/10,9/18)

- 전기안전진단 업체 전기설비 안전진단 활선점검 실시 – 열화상촬영, 정류기 점검, 전력품질분석 (9/18)

▶ 점검자 : 동양티피티 김명재 과장 외 3명

- 전기안전진단 업체 전기설비 안전진단 정전점검 실시 – 계전기 시험, 절연/접지 저항측정, 수배전반청소 (9/26)

▶ 점검자 : 동양티피티 이승무 이사 외 21명

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.