	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고(용두-수정)

1. 재난관리과-6188(2019.10.1.)호 『2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』과 관련입니다.

2. 용두119안전센터 2019년 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획 일정중 담당자 및 출동대기(초과근무) 오기가 있어 붙임2를 수정보고합니다.

가. 기    간 : 2019. 10. 1. ~　11. 20.(기간중 9일)

나. 점검대상 : 총 736개소

※ 소방용수시설(공설) 733, 비상소화장치 27, 비상소방용수 2, 급수탑 1, 저수조 2

다. 조사내용

1) 소방용수시설 주변 5m이내 주·정차금지 단속 적극 추진

2) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

3) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

4) 119행정정보시스템에 등록된 소방용수시설 사진 현행화

※ 감사 시 소방용수시설 사진 현행화 여부 적발 예정

5) 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화

6) 노후소화전(30년 이상) 점검실시 후 노후 등급별 재분류 [붙임 3 참고]

7) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인 [붙임 6, 7, 8 참고]

라. 소방용수표찰 투입 : 발견 즉시 결과보고 [붙임 5]

마. 조사방법 : 당번자(출장조치), 비번자(초과조치) - 4시간 이내

※ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

3. 행정사항

가. 결과보고 : 2019. 11. 21. (목) 한 - [붙임 3, 4, 7, 8,]

나. 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 및 기동복, 기동모) 착용을 철저히 하여 주시고, 고장 소방용수시설 발견 시 즉시 보고바랍니다.

붙임  1. 2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 조사일정 보고(용두-수정) 1부.

3. 조사결과 보고(서식) 1부.

4. 주차구획선 소화전 설치 여부 결과보고(서식) 1부.

5. 표찰발견 보고(서식) 1부.

6. 동대문 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치현황 1부.

7. 노면표시 및 태양광 조명블럭 결과보고(엑셀) 1부.

8. 노면표시 및 태양광 조명블럭 결과보고(한글) 1부.

9. 참고자료(압축) 각 1부.  끝.

담당자	유형창		3팀장	代황재원		센터장	10/04 김영준
협조자
시행	용두119안전센터-4314	(		)	접수		(		)
우	02584	서울 동대문구 왕산로 76 용두119안전센터	/
전화	02-928-0119	/전송	02-929-1191	/	hyongchang@seoul.go.kr	/	대시민공개