문서번호	교량안전과-17196
결재일자	2019.10.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
장재연		박찬규	10/10 김종호
협조
	주무관		박상홍

『2019년 한강교량 일상유지보수공사(1공구)』

작업지시 계획 보고(천호대교, 잠수교)

2019. 10.

교량안전과

(강구조교량팀)

『2019년 한강교량 일상유지보수공사(1공구)』

작 업 지 시(요청) 검 토 보 고

천호대교·잠수교에 대하여 정밀점검 및 정밀안전진단 결과 보수가 필요한 부분에 대하여 2019년 한강교량 일상유지보수공사(1공구)로 보수하고자 함.

□ 관련근거

○ `18년 천호대교 정밀안전진단 용역, `19년 반포대교 정밀점검 용역(시행중)

○ 한강교량 합류부 예고 전광판 시범설치 계획[교량안전과-11606호(2019.7.2.)]

□ 점검(진단) 용역 결과

➀ 천호대교

○ 중앙분리대 덮개 부식 등 손상

- 원 인 : 동절기 제설작업으로 염화칼슘 염분에 의한 부식 및 차량 충돌에 따른 단면손실

- 대 책 : 중앙분리대 덮개 교체(본선부 L=1,150m)

➁ 잠수교

○ 항로구간(P19~P22) 차량사고 상습발생

- 원 인 : 북단방향 오르막 종류후 내리막 시작 시 차선 선형 변경을 인지하고 대처할수 있는 거리가 부족(16m)하여 연석 충격사고 발생

- 대 책 : 내리막 차선 변경구간 연장 조정(당초: 16m → 변경: 60m)

□ 천호대교 합류부 발광형 표지판 설치

○ 설치구간 : 천호대교 본선 및 C램프 합류부

○ 설치내용 : 발광형 표지판 1개소 설치(우합류주의, 가로:1,170×세로:1,140)

□ 보수계획

○ 주요공종

- 천호대교 : 중앙분리대 덮개 재설치 L=1,150m, 발광형표지판 설치 1개소

- 잠 수 교 : P19~P22 차선 도색 63㎡  등

○ 주요 작업지시 내역 및 물량 집계표

연번	공 종	규 격	수량	비 고 (별첨도면)
1	중앙분리대 덮개 설치	야간, STS30410, B=630mm, H=270mm	1,150m	천호)본교 A1~A2
2	교통안전표지판 설치	1,170×1,040mm, 태양광광섬유	1개소	천호)본선·C램프 합류부
3	차선도색	백색,실선,B=15cm	9.0㎡	잠수)P19~P22
		황색,실선,B=15cm	54.0㎡

○ 소요예산 : 700백만원

※ 신규비목 및 물량 초과분에 대해서는 추후 단가협의 결과에 따라 적용

□ 조치의견 및 향후계획

○ 상기 보수계획과 같이 시설물 공용성 증가와 안전사고 예방을 위한 시급성을 고려하여 ‘2019년 한강교량 일상유지보수공사(1공구)’에 우선 작업지시하여 정비하고 추후 설계변경 후 정산코자 함.

붙임 : 1. 수량산출서 및 물량집계표 1부.

2. 설계도면 1부.  끝.