문서번호	도로관리과-16439
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장안전팀장	도로관리과장
박상현		한수영	10/15 김진효
협조

신기술 적용현장(불량맨홀 정비) 시공 후 상태평가 점검 계획

2019. 10.

안전총괄실

(도로관리과)

신기술 적용현장(불량맨홀 정비) 시공 후 상태평가 점검 계획

2019년 우리시에서 시행한 불량맨홀 정비공사와 관련하여 시공이 완료된 현장에 대하여 상태평가 점검을 실시하여 도로 평탄성 확보 등 도로상 맨홀 품질관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 추진근거

○ ’19년 신기술․특허공법 시공중 평가계획(기술심사담당관-5650(2019. 3. 19.))

○ ’19년 신기술 적용현장 시공중 평가결과 알림(기술심사담당관-16323(2019. 8. 30.))

□ 도로사업소별 불량맨홀 정비 신기술 공법 적용 현황

공법명	업체명	동부	서부	남부	북부	성동	강서
***	*******			*
**	*******				*	*
***	*******	*	*
**	*******						*

○ *****************

- ****

․*************************************************************************************

********************************************************************************

- ****

․*************************************************************************

Ⅱ		점검 기준 문제점 및 표본조사 방법

□ 평탄성 점검 기준

○ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(서울특별시, 2018)

- 침하형태의 단차점검은 맨홀정비 가능범위에서 3m 직선자를 이용하여 맨홀 뚜껑면까지의 높이를 측정한 최대치가 3mm이내 일 것.

단차 측정 예시(서울시 맨홀정비 공사 공통시방서)

□ 문제점

○ 도로상 맨홀정비 및 관리지침에서 제시하는 3m 직선자를 이용하여 맨홀과 기존 포장면과의 평탄성을 측정할 경우 맨홀정비 범위를 벗어나 기존 포장면의 상태(소성변형 등)에 따라 오차가 발생됨.

- 맨홀 정비범위

맨홀 정비범위(맨홀 뚜껑 ∅648)

□ 금회 표본조사시 평탄성 측정 방법

○ 기존 지침의 측정 방법과 비교를 통한 개선방안을 모색하기 위하여 아래의 두가지 방법으로 측정

- 1안: 3m 직선자를 이용하여 측정(도로상 맨홀정비 관리지침)

- 2안: 1.5m 직선자를 이용하여 측정(맨홀 정비범위 1.2m, 여유폭 0.3m)

Ⅲ		표본조사 계획

□ 표본조사 대상: 2019년 9월 기준 6개 도로사업소에서 신기술 공법을 적용하여 정비한 맨홀(사업소별 50개~100개)

□ 점검 기간: 2019. 10. 21. ~ 2019. 10. 31.

□ 점검 내용: 평탄성 측정 및 측정 기준 검토

○ 맨홀 및 기존 포장면과의 단차

- 상기의 두가지 방법으로 측정 후 비교를 통해 개선방안 모색

○ 기타 하자발생 여부

□ 점검반: 도로사업소 점검시 입회

○ 동부, 북부, 성동: 박상현

○ 서부, 남부, 강서: 김태헌

Ⅳ		향후계획

○ 표본조사 결과를 토대로 기술심사담당관과 업무 협의

○ 기존 지침의 평탄성 측정 방법과 비교를 통한 개선방안 검토.  끝.